
Техническое задание

на поставку составного контейнера КСГМГ1000НН_СК_ПК_2 (еврокуб) объемом 1000 л
1. Составной контейнер КСГМГ1000НН_СК_ПК_2 (еврокуб) (или аналог)  – это многооборотная тара для массовых грузов ll и lll группы упаковки для транспортировки и хранения жидких агрессивных веществ средней и низкой степени опасности, в том числе кислот и щелочей с максимальной плотностью 1,9 г/см3.
2. Размеры габаритные (длина х ширина х высота) мм (+-10 мм): 1200 х 1000 х 1440

3. Конструктивно контейнер  должен состоять из наружной пластиковой упаковки и помещенного в нее резервуара. Основные части контейнера изготовлены из полиэтилена, имеющего добавки для повышения сопротивления старению и разрушению под воздействием ультрафиолетового излучения. В верхней части предусмотрена заливная горловина с отверстием D 150 мм, на которую устанавливается полипропиленовая крышка с внутренней резьбой.
4. Комплектация сливного устройства:

4.1. переходник из полипропилена с внешней трубной цилиндрической резьбой 1 1/2” - 1 1/4”;
4.2. шаровой кран 1 1/4” c кольцами из резины EPDM;
4.3. гнездо быстроразъемного соединения с внешней резьбой 11/4”;

4.4. транспортировочная заглушка для быстроразъемного соединения.

5. Дополнительно контейнер должен комплектоваться штуцером для подсоединения к гнезду быстроразъемного соединения сливного шланга c внутренним диаметром 32 мм.
6. Объем поставки: 

Контейнер полиэтиленовый («Еврокуб IBC») – 3 (три) штуки.

7. Место поставки товара:

Чувашская республика, г. Алатырь, ул. Южная, д.1.
8. Общие требования к условиям поставки товара:

- Обеспечение сохранности товара при транспортировке и хранении.

- Товар должен быть новым.

9. Требования к безопасности товара:

- Паспорт.

- Сертификат.
- Гарантия - 1 год с даты поставки.
10. Срок поставки товара:

В течение 20 (двадцать) календарных дней с момента получения письменной заявки от Покупателя.

11. Время поставки товара:

7.00-15.00 (по Московскому времени).


