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Муфта свертная чугунная (резиновый вкладыш)
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	№ п\п
	Наименование
	количество
	ед. измерения
	Технические характеристики

	
	1
	Соединительный узел          
(ПФРК)  Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-100                                    
	40
	шт
	Условный проход Dn =100 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 140 мм                                    Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011.  Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 10 кг.


	
	2
	Соединительный узел          
(ПФРК)  Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-125                                    
	2
	шт
	Условный проход Dn =125 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 140 мм                                    Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011.  Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 15 кг

	
	3
	Соединительный узел          
(ПФРК)  Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-150                                    
	20
	шт
	Условный проход Dn =150 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 160 мм                                    Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011.  Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 17 кг.


	
	4
	Соединительный узел          
(ПФРК)  Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-200                                    
	20
	шт
	Условный проход Dn =200 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 225 мм                                    Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011.  Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 25 кг.


	
	5
	Соединительный узел          
(ПФРК)  Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-250                                    
	8
	шт
	Условный проход Dn =250 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 235 мм                                    Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011.  Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 37 кг.


	
	6
	Соединительный узел          
(ПФРК)  Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-300                                    
	8
	шт
	Условный проход Dn =300 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 240 мм                                    Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011.  Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 38 кг.
 

	
	7
	Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-100
	40
	шт
	Условный проход Dn =100 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 170 мм                                    Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. 
Материал метизных изделий:
сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием 
Вес одной единицы – не менее 12 кг.

	
	8
	Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-150
	20
	шт
	Условный проход Dn =150 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 220 мм                                    Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. 
Материал метизных изделий:
сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием 
Вес одной единицы – не менее 21 кг.

	
	9
	Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-200
	20
	шт
	Условный проход Dn =200 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 260 мм                                    Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074.
Материал метизных изделий:
сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием 
Вес одной единицы – не менее 31 кг.

	
	10
	Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-250
	5
	шт
	Условный проход Dn =250 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 300 мм                                    Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074.
Материал метизных изделий:
сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием 
Вес одной единицы – не менее 63 кг.

	
	11
	Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-125
	2
	шт
	Условный проход Dn =125 мм                             Рабочее давление = не менее 10 кг\см2              Длина L = не менее 210 мм                                    Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074.
Материал метизных изделий:
сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием 
Вес одной единицы – не менее 17 кг.


Требование к поставляемому товару:
1.  Материал конструкции: ВЧШГ, с внешним и внутренним покрытием эпоксидной смолой синего цвета. Материал уплотнения: резина по  ГОСТ ISO 4097-2013.	
2. ПФРК имеет в корпусе внутреннею резьбу для фиксации прижимной части с помощью шпилек.	
3. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром с датой изготовления не ранее 2025г.
4. Товар должен иметь упаковку гарантирующую сохранность изделия при транспортировке	
5. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки товара.	
6. Сроки поставки  товара – Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, в течении 3 (Три) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.			
7.  Место поставки товара: 428024 , Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12
8. В комплект поставки должен входить: сертификат соответствия (копии заверенные участником), паспорт и иные документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество продукции.
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