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 в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку  битумоварки на дизельном топливе  
1. Предмет закупки.
    Битумоварка на дизельном топливе БД-0,5 (или аналог) на прицепе для нагрева и расплавления битума при проведении строительных, гидроизоляционных работ, а так же при ремонте дорог, крыш и т.д. – 1 (одна) единица.
2. Характеристика предмета закупки. 
	№ п/п
	Наименование параметров
	Требования к параметрам

	1
	Объем ёмкости по загрузке не менее, м3
	0,5

	2
	Допустимый объём разогретого битума не менее, м3
	0,4

	3
	Время разогрева битума не более, час
	2

	4
	Расход дизельного топлива не более, л/час
	2,0

	5
	Тепловая мощность горелки не менее, кВт
	30

	6
	Объём топливного бака не менее, л
	35

	7
	Габаритные размеры битумоварки (ДхШхВ) не более, мм
	1700х1100х1400

	8
	Масса битумоварки без прицепа не более, кг
	200

	9
	Температурный режим работы, 0С
	-20…+35

	10
	Кран слива битума
	В комплекте

	11
	Ресивер
	В комплекте

	12
	Редуктор
	В комплекте

	13
	Манометр
	В комплекте

	14
	Горелка с форсункой
	В комплекте

	15
	Топливопровод 
	В комплекте

	16
	Кран топливопровода
	В комплекте

	17
	Труба для отвода продуктов сгорания
	В комплекте

	18
	Слой теплоизоляции
	В комплекте

	19
	Крышка откидная для закладывания битума (сверху битумоварки)
	В комплекте

	20
	Прицеп
	Одноосный

	21
	Грузоподъемность не менее, кг
	750

	22
	Тип подвески
	Резино-жгутовый торсион

	23
	Размерность колёс не менее
	R15 УАЗ

	24
	Транспортная скорость не менее, км/час
	40

	25
	Габаритные размеры битумоварки с прицепом (ДхШхВ) не более, мм
	3700х2100х2050

	26
	Руководство по эксплуатации
	В комплекте


4. Требования к участникам: 
[bookmark: _GoBack]4.1. Соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу и обслуживание предмета закупки;
4.2. Поставщик должен быть официальным представителем завода-изготовителя на территории Российской Федерации, либо изготовителем предмета закупки. 
5. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества: 
5.1. Предмет закупки должен соответствовать заявленным техническим характеристикам;
5.2. Предмет закупки должен быть новым и ранее неиспользованным, не восстановленным и не поврежденным, изготовленным не ранее 2026 г.
5.3. Предмет закупки должен быть заводского изготовления. Качество и комплектность поставляемого предмета закупки должны соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификату завода-изготовителя, стандартным и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ;
5.4. Гарантийные обязательства на предмет закупки должны составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
5.5. В случае выявления при приемке несоответствия предмета закупки по качеству, замена такой продукции  осуществляется за счет Поставщика.
6. Сроки поставки предмета закупки – Поставка предмета закупки осуществляется в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания  договора поставки;
7. Условия поставки предмета закупки - поставка осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика по следующему адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12. Передача и оформление ТТН, счет-фактуры (либо УПД) - в день поставки предмета закупки.
При формировании цены предмета закупки участник размещения заказа должен учесть все расходы на перевозку предмета закупки до месторасположения Заказчика, погрузку и разгрузку предмета закупки (при необходимости), страхование, уплату  налогов и других обязательных платежей, связанные с выполнением договора поставки.
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