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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку грузового автомобиля (самосвала) для нужд АО «Водоканал»
1. Предмет закупки.
   Грузовой автомобиль (самосвал) на автомобильном шасси КамАЗ-53605-6011-48 (или аналог) с задней разгрузкой кузова для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов. Страна происхождения грузового автомобиля (самосвала)  – Российская Федерация.
2. Количество предмета закупки – 1 (одна) единица.  
3. Характеристика предмета закупки.
	№ п/п
	Наименование параметров
	Значение параметров, описание,  либо наличие в комплектации

	1
	Модель транспортного средства
	КамАЗ-53605-6011-48  (или аналог)

	2
	Тип транспортного средства
	Самосвал

	3
	Год выпуска не ранее
	2026

	4
	Колесная формула 
	4 х 2

	5
	Грузоподъемность автомобиля  не менее, кг
	11900

	6
	Полная масса не более, кг
	20500

	7
	Нагрузка на переднюю ось не менее, кг
	7500

	8
	Нагрузка на заднюю тележку не менее, кг
	13000

	9
	Колесная база не менее, мм
	3950

	10
	Тип кабины
	Трехместная, без спального места, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, двухдверная, расположенная над двигателем, с высокой крышей.

	11
	Тип двигателя
	Дизельный, 4-х тактный,  не менее 6 (шести) цилиндров, с водяным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, непосредственным впрыском топлива.

	12
	Мощность при номинальных оборотах не менее, кВт / л.с.
	215 / 292

	13
	ТНВД
	BOSCH (или аналог)

	14
	Объем двигателя не менее, см3 
	6700

	15
	Экологический класс не менее
	ЕВРО-5

	16
	Система нейтрализации ОГ
	В наличии

	17
	Напряжение электрооборудования, В
	24

	18
	Генератор, В/Вт
	28/2000

	19
	Аккумуляторы, В/А*ч
	2х12/190

	20
	Сцепление
	Диафрагменное, фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

	21
	Коробка передач
	Механическая, с силовым дистанционным переключением, с не менее 9 ступенями передач.

	22
	Рабочая тормозная система
	Пневматический двухконтурный привод, с разделением на передний мост и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные.

	23
	Стояночная тормозная система
	Привод пневматический с применением пружинных энергоаккумуляторов, действующих на тормозные механизмы колес заднего моста

	24
	Размер шин
	315/80 R22,5 или 12,00 R20

	25
	Тип ошиновки
	Двухскатная

	26
	Тип шин
	Пневматические, камерные или бескамерные

	27
	МКБ, МОБ
	В наличии

	28
	Топливный бак объемом не менее, л
	210

	29
	Сиденье водителя
	Регулируемое, на пневмоподвеске, с ремнем безопасности

	30
	Рулевая колонка
	Регулируемая по углу наклона рулевого колеса

	31
	Держатель запасного колеса
	В наличии 

	32
	Задние пластиковые крылья и брызговики колес
	В наличии

	33
	Задний свес рамы не менее, мм
	1010

	34
	Комплект инструментов (ЗИП)
	В наличии

	35
	Инструментальный ящик
	В наличии

	36
	Боковая защита
	В наличии

	37
	Шумоизоляционный экран над двигателем
	В наличии

	38
	Аэродинамический козырёк
	В наличии

	39
	УВЭОС
	В наличии

	40
	Опрокидывание кабины
	Гидроподъем 

	41
	Предпусковой подогреватель
	В наличии

	42
	Тахограф Российского  стандарта с блоком СКЗИ
	В наличии

	43
	КОМ с насосом
	В наличии

	44
	Грузовая платформа
	Металлическая, с задней разгрузкой, овального сечения,   с задним открывающимся бортом, с защитным козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой. Запоры борта - механические. Опрокидывающее устройство платформы (гидроцилиндр) гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности. Управление механизмом подъема и опускания платформы - электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. 

	45
	Толщина днища, панелей боковых, заднего и переднего бортов не менее, мм
	5

	46
	Угол подъема кузова не более, град.
	50

	47
	Внутренние размеры платформы не менее, мм (ДхШхВ)
	3820х2395х910

	48
	Объем кузова не менее, м3 
	8

	49
	ТСУ - фаркоп (крюк-петля)
	В наличии

	50
	Электро-пневмовыводы
	В наличии

	51
	Полог по размеру кузова
	В наличии

	52
	Огнетушитель 2 л.
	В наличии

	53
	Знак аварийной остановки
	В наличии

	54
	Аптечка
	В наличии

	55
	Жилет светосигнальный
	В наличии

	56
	Габаритные размеры ТС не более,  мм
	Длина 
	6800

	
	
	Ширина 
	2550

	
	
	Высота
	2950

	Дополнительные требования к комплектации

	57
	Документация: ЭПТС, сервисная книжка, руководство (инструкция) по эксплуатации, ОТТС, сертификат соответствии  на поставляемый предмет закупки должны быть  на русском языке.


4. Требования к участникам: 
- Соответствие участников запроса котировок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  продажу и обслуживание предмета закупки;
- Поставщик должен быть официальным дилером (дистрибьютором, представителем) завода-изготовителя на территории Российской Федерации.
- Участник  должен предоставить действующую выписку из реестра российской промышленной продукции на предмет закупки.
   (отсутствие вышеуказанной информации или документов является основанием для отклонения заявки на участие в закупке).
5.Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества: 
-  Предмет закупки должен соответствовать заявленным техническим характеристикам, а так же требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
- Поставляемый предмет закупки должен быть новым и ранее неиспользованным, не бывшим в эксплуатации или на консервации, не бывшим в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, полностью укомплектованный, обеспечивающий предусмотренную производителем функциональность, заводской сборки с серийными номерами. Предмет закупки должен быть без следов механических повреждений или иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
- Поставляемый предмет закупки не должен быть заложен, не должен находиться под арестом, должен иметь необходимую сопроводительную эксплуатационную документацию и документацию для регистрации.
- Качество и комплектность поставляемого предмета закупки должны соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификату завода-изготовителя и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ;
- Гарантийное обязательство на поставляемый предмет закупки должно составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев или 100 000 (ста тысяч) км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантийное обязательство исчисляется с момента подписания актов приема-передачи;
- Гарантийный ремонт предмета закупки в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
6. Сроки и условия поставки предмета закупки
[bookmark: _GoBack] - Поставка предмета закупки осуществляется в течение не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания  договора поставки;
- Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика по следующему адресу:  Чувашская Республика,  г. Алатырь, ул. Южная, д. 1 (ОСП «Алатырь» АО «Водоканал»).. Передача Заказчику выписки из ЭПТС (копия + в электронном виде), руководства по эксплуатации на предмет закупки, сервисной книжки и др. технической документации, ключей зажигания, оформление ТТН, счет-фактуры (или УПД) и подписание актов приема-передачи - в день поставки предмета закупки.


Главный механик                                       А. А. Калашников
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