ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Вид поставляемого товара: 
Поставка специальной одежды и специальной обуви для работников АО «Водоканал». 

Место нахождения заказчика: Россия, 428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12

2.Наименование, количество и технические характеристики поставляемого товара:
          Продукция должна быть зарегистрирована для обращения на территории РФ, сертифицирована или декларирована, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия. 

Предлагаемые товары должны быть произведены при соблюдении требований действующих на территории РФ нормативных документов (стандарты, технические условия, реестры сертификатов соответствия, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара и т.п.). Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать показателям оригинального товара предприятия-изготовителя. 

Поставляемый товар должен являться новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств, ранее не находился в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц). На товаре не должно быть следов повреждений и изменений, дата изготовления товара не ранее 2025 г., на товаре не должно быть следов механических повреждений, при поставке и далее не будет иметь дефектов, проявляющихся в результате использования поставленного товара в соответствии с правилами его эксплуатации, установленных производителем. 

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или копии действующих сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации. Товар должен изготавливаться на типовые фигуры, предусмотренные классификацией по ГОСТ 31399-2009, ГОСТ 31396-2009 и ГОСТ 32118-2013.
Требование установлено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», ("Собрание законодательства РФ", 14.12.2009, N50, ст. 6096). Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Требования к упаковке товара: товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке. Упаковка товара должна отвечать требованиям экологической безопасности, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранения. Одновременно с продукцией, предоставляются сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика. 

Размеры и образцы термопечати предоставляются Заказчиком продукции при заключении договора. 
При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании описания. При описании товара не допускается использование выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключение случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар. 
3. Техническое задание на поставку средств индивидуальной защиты-комплектов для защиты от воздействия электрической дуги
       3.1. Комплекты должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных факторов от термических рисков электрической дуги, общепроизводственных загрязнений, предоставляя пользователю время для ухода из опасной зоны и сводя к минимуму ожоги.
       3.2. Составляющие комплекта должны соответствовать требованиям 2нормативных документов, распространяющихся на данную продукцию: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234 -2012. 
       3.3. Комплект должен обеспечивать комплексную термическую защиту работающего (туловища, головы) от расчётного термического воздействия электрической дуги и общепроизводственных загрязнений.

        3.4. Состав комплекта определяется типовыми нормами бесплатной выдачи, результатами расчёта оценки риска, климатическими условиями, другими факторами и включает:

· костюм летний (мужской) термостойкий из ткани с постоянными термостойкими свойствами с поверхностной плотностью не менее 300 г/м2. ±5% г/м2 для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, полукомбинезон);

· подшлемник термостойкий (летний) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами с поверхностной плотностью не менее 210 г/м2, состав хлопок 88%, нейлон 12% из термостойкого трикотажного полотна 

· каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой и ремешком

         3.5. Все составляющие комплекта и дополнительных изделий должны иметь сертификат соответствия и документацию, подтверждающую их защитные свойства.

          3.6. Обязательными являются:

· сертификаты соответствия, выданные в соответствии с единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации;

· протоколы испытаний продукции и материалов, из которых она изготовлена, подтверждающие наличие и сохранность защиты от термических рисков электрической дуги на протяжении срока эксплуатации, определенного типовыми отраслевыми нормами.

4. Требования к одежде

4.1. Одежда для защиты от воздействия электрической дуги: костюм, подшлемник термостойкий должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234 -2012  и подтверждаться протоколами испытаний 

4.2. Одежда, входящая в состав комплекта, должна обеспечивать защиту в соответствии с ГОСТ Р 12.4.234 -2012 и изготавливаться на типовые фигуры, предусмотренные классификацией по ГОСТ 31399-2009 и ГОСТ 32118-2013

4.3. Уровень защиты каждого изделия одежды определяется по результатам испытаний электродуговым воздействием и указывается в соответствующих протоколах испытаний, сертификатах и маркировке.

 Одежда должна изготавливаться из термостойких материалов и обеспечивать сохранность защитных свойств, прочностных характеристик на протяжении установленного типовыми отраслевыми нормами срока эксплуатации. Конструкция одежды должна обеспечивать потребителю максимально возможное удобство в движении при выполнении технологических операций и достаточную степень комфорта, согласовываясь с прочностью и эффективностью по защитным характеристикам, а также предусматривать простое и правильное надевание/снятие. Костюмы должны обеспечивать работу в летнее время года с учетом климатических особенностей региона, быть легкими, удобными и гигиеничными. Фурнитура комплекта и детали его отделки должны быть термостойкими или закрыты термостойкой тканью. Ткань верха и материал костюмов должны иметь индекс ограниченного распространения пламени - 3, а материалы промежуточных слоев (например, утеплители) должны иметь индекс ограниченного распространения пламени - 1. Застежки должны легко расстегиваться для обеспечения быстрого удаления одежды при аварийной ситуации. Одежда должна быть ремонтопригодной. Каждый костюм должен сопровождаться комплектом для мелкого ремонта: ткань, нитки, пуговицы (при наличии). Конструкция подшлемника должна закрывать лоб и шею для защиты от ожогов в случае возникновения термического воздействия. Подшлемник термостойкий должен изготавливаться из термостойких материалов в летнем и утепленном исполнении по технической документации производителя. Комплект должен иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое должно содержать информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки, и должно прикладываться к каждому комплекту. Порядок ухода за изделиями, в том числе условия стирок и химических чисток, определяет производитель и указывает символами по уходу на маркировке изделий. Гарантийный срок по качеству изготовления одежды:
- термостойкие костюмы – 12 месяцев с даты поставки;
-  термостойкие трикотажные изделия – 3 месяца с даты поставки.

5.
Требования к каскам с защитными щитками для лица

         5.1 Каска термостойкая и щиток защитный с термостойкой окантовкой должны соответствовать ТР ТС 019/2011.

        5.2 Для изготовления корпуса и внутренней оснастки защитных касок, щитка и крепежных элементов должны применяться нетоксичные материалы, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. 

       5.3 Каска должна обладать следующими термостойкими и диэлектрическими свойствами: 

– огнестойкость - корпус не должен гореть, плавиться и деформироваться при выдержке в пламени газовой горелки в течение 10 с;

– стойкостью к тепловому воздействию электрической дуги (оценочное требование); 

– корпус каски при соприкосновении с токоведущими частями должен защищать от поражения электрическим током напряжением 440 В. Ток утечки не должен превышать 1,2 мА; 

– каски защитные не должны передавать на голову усилие более 5 кН при энергии удара не менее 50 Дж;

– при воздействии острых падающих предметов с энергией не менее 30 Дж не должно происходить их соприкосновение с головой;

– сохранять механическую прочность при температуре до минус 50ºС, эксплуатация должна подтверждаться протоколом испытания. 

       5.4 Каска должна иметь подбородочный ремешок для правильного крепления на голове.

       5.5 Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой должен:

– изготавливаться из материалов, не поддерживающих горение;

– иметь массу не более 0,65кг; 

– иметь толщину смотрового стекла не менее 1,4 мм; 

– иметь зону обзора смотрового стекла в оправе по центральной линии лицевого щитка не менее 150 мм; 

– иметь термостойкую окантовку, позволяющую исключать расплавление щитка при термическом воздействии; 

– легко крепиться на каску, иметь возможность регулировки без снятия изделия с головы, при этом крепление не должно смещаться;

– обеспечивать устойчивость к удару энергией не менее 0,6 Дж;

– скорость горения материалов щитка не должна превышать 1,25 мм/с; 

– щиток должен быть прозрачным, затемнение не допускается.
5.6. В эксплуатационной документации к СИЗ головы должно указываться диапазон эксплуатационных температур, защитные свойства от воздействия электрического тока и условия применения (назначения), к СИЗ лица должно указываться защитные свойства и условия эксплуатации с указанием перечня и уровней воздействия вредных и опасных факторов, от которых обеспечивается защита.
5.7. Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги
Имеет высокую степень износоустойчивости, соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Обувь специальная кожаная должна соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.137-2001. Верх обуви должен быть изготовлен из термостойкой юфти, толщиной 2,0-2,2 мм по ОСТ 17-317-74, шнурки должны быть огнестойкие. При кратковременном контакте с открытым пламенем, с термическим воздействием электрической дуги обувь должна сохранять целостность швов и подошвы:

· верх и подошва обуви не должны поддерживать горение;

· швы обуви не должны вскрываться;

· подошва не должна отклеиваться, расслаиваться, плавиться и должна выдерживать контакт в течение 60 секунд с поверхностью, нагретой до 300°С, по EN ISO 20345 (EN 345).
6. Требования к маркировке

        6.1. Маркировка одежды должна соответствовать ТР ТС 019/2011.
        6.2. Маркировка одежды и обуви наносится на ярлыки и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ТР ТС 019/2011 

       6.3. Маркировка одежды должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя;

- уровень защиты, тип ткани, размер, рост, номер модели;

- буквенное обозначение защитных свойств;

-знак соответствия по ТР ТС 019/2011;

-сведения об уходе за изделием. 

7. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям

      7.1. Поставщик предоставляет Покупателю заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

      7.1.1. Сертификаты соответствия на изделия из термостойких материалов, входящих в состав комплектов;
      7.1.2. Инструкция по эксплуатации, оформленная в соответствии с ТР ТС 019/2011.
8.  Описание костюма и подшлемника
          Куртка с центральной бортовой потайной застёжкой на пуговицы, втачными одношовными рукавами, воротником стойка.

     
Воротник-стойка, верхняя и нижняя часть борта полочки застегивается на текстильную застежку.

      
Куртка с тремя накладными боковыми карманами с клапанами

По низу рукавов манжеты, застегивающиеся на застежку текстильную. Спинка стягивается по линии талии лентой эластичной, рукава по низу стянуты тесьмой эластичной, застегиваются на текстильную застежку.

На рукавах куртки, по низу кокетки на груди и спине настрочена световозвращающая лента.

Полукомбинезон с цельнокроенной спинкой и грудкой, с центральной застежкой на тесьму- молнию. На передних половинках полукомбинезона расположены накладные карманы с косым входом. С внутренней стороны задней части на уровне талии настрочена кулиска с эластичной лентой внутри. Полукомбинезон с бретелями из стропы, соединенными эластичной лентой и застегивающимися на фастексы, закрепленными на передних половинках. По низу брюк п/к настрочена световозвращающая лента.

Костюм предназначен для защиты от конвективной теплоты и теплового излучения возникающего при воздействии электрической дуги на тело человека суммарной энергией не более 14 кал/см2.

Костюм используется 2 года с бельем термостойким, подшлемником, каской и щитком лицевым, перчатками термостойкими, обувью для защиты от повышенных температур.

Защитные свойства Ти, Тт, ЗЭТВ 14 кал/см2.
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Подшлемник термостойкий для защиты от воздействия электрической дуги изготовлен из термостойкого трикотажного полотна плотностью не менее 210 г/м2, состав: хлопок 88%, нейлон 12%.
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	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
	Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицы. Нагрудный накладной карман и боковые карманы без клапана.

Брюки с боковыми карманами и дополнительными накладками на коленях.  
Ткань: смесовая, 65% полиэфир, 35% хлопок, не менее 210 г/м2, отделка ВО.
Цвет: темно-синий. В комплект входит кепи темно-синего цвета
Фотография костюма в приложении.

Защитные свойства: Ми, З
	170

	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, специальный с логотипом
	Костюм рабочий летний состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка, укороченная на поясе. Для прилегания по фигуре, пояс частично стянут резинкой.

Световозвращающая полоса по линии кокетки на полочках, на спине и по нижней части брюк, шириной 50 мм, что обеспечивает видимость рабочего при любом освещении.

Отложной воротник на куртке. Застежка потайная, на пуговицах. Рукава куртки с манжетой на резинке, верхние и нижние карманы

Полукомбинезон прямого силуэта, с застежкой на пуговицы спереди (гульфик) и в правом боковом шве. Сзади полукомбинезон по талии частично стянут резинкой для лучшего прилегания по фигуре. Полукомбинезон спереди с боковыми карманами и нагрудным карманом с клапаном, сзади с двойным карманом для инструментов у правого бокового шва на уровне колена. Полукомбинезон с бретелями с резинкой, длина бретелей регулируется застежкой-фастексом.
Материал верха основой: ткань смешанная, полиэфирнохлопковая, с водоотталкивающей пропиткой (ВО), пл. 245 г/м², состав 65% ПЭ, 35% ХБ, цвет: тёмно-синий
Материал верха отделочный: ткань смешанная, полиэфирнохлопковая, с водоотталкивающей пропиткой (ВО), пл. 245 г/м², состав 65% ПЭ, 35% ХБ, цвет: васильковый
ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011

Размер 44-46 по 64-66 (158-164, 170-176, 182-188)

Логотип наносится методом термопечати на спину и на грудь. В комплект входит кепи темно-синего цвета
Образец костюма и логотипов в приложении
Защитные свойства: Ми, З, Со
	70

	Фартук и нарукавники для работы с микроорганизмами
	Фартук + 2 нарукавника, ткань/материал верха: тк. прорезиненная
	11

	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Тр)

	Костюм для сварочных работ в монтажных, полевых условиях и для работы в цехах. Костюм сварщика состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, излучения сварочной дуги. Воротник стояче-отложной, с накладкой из молескина. Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На куртке под проймой - вентиляционные отверстия. 

Материал: брезент, 51% лен, 49% хлопок, 550 г/м2, огнезащитная отделка.

Цвет: хаки.
	18

	Костюм рыбацкий
	Куртка с капюшоном и полукомбинезон. Изготовлен из ткани стойкой к действию морской воды, рыбьего жира и нефтепродуктов. Швы проклеены специальной лентой. 

Материал: текстиль.
	4

	Плащ защиты от воды
	 Вентиляционные клапаны. Ткань: нейлон. Цвет: темно-синий. Защита от воды. 
	30

	Ботинки специальные для защиты от механических воздействий (удара), общих производственных загрязнений
	Юфть, ПУ/ТПУ, металлический подносок, мягкий кант.

Защитные свойства Мун 200, З
	105

	Ботинки специальные для защиты от механических воздействий (удара), общих производственных загрязнений, от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	Юфть, подошва нитрильная резина, металлический подносок, мягкий кант, подъем обуви закрыт клапаном на застежке.
Защитные свойства Мун 200, З, Тр


	6

	Сапоги специальные для защиты от механических воздействий (удара), общих производственных загрязнений
	Юфть, ПУ/ТПУ, металлический подносок, мягкий кант. Защитные свойства Мун 200, З
	112

	Сапоги резиновые
	Сделаны из ПВХ. Способ производства - литьевой.
Предназначены для защиты ног от воды и влаги.
Цвет - черный. 
	70

	Сапоги рыбацкие
	Надставка из ПВХ (обеспечивает водонепроницаемость и комфорт)

Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж

Тип подошвы: однослойная

Подошва: плотный ПВХ (от -5 °C до +30 °C)

Метод крепления: литьевой. Цвет: оливковый
	29

	Жилет сигнальный повышенной видимости, 2 класса защиты
	Широкие светоотражающие полосы. Универсальное применение. 

Застежка: липучка. Цвет: оранжевый
Ткань: полиэфир с водоотталкивающей пропиткой 
	32

	Каскетка
	Материал верха: ткань х/б смесовая, материал вставки: ПНД
амортизатор: пенополиуретан, цвет синий, ТР ТС 019/2011
	0

	Костюм Л1
	Предназначен для защиты от растворов кислот, щелочей, токсичных веществ, вредных биологических факторов.
Защитные свойства - К80, Щ40, класс защиты 4, класс риска 2.
Изготавливается из прорезиненной ткани Т-15 и состоит из цельнокроеных брюк с чулками, куртки с капюшоном и перчаток.
	0

	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Тр)

(электрогазосварщик)
	Подшлемник спилковый. 

Классическая модель подшлемника по типу «строительного подшлемника со шнуровкой»

подклад из бязи

степень прилегания регулируется шнуровкой на затылочной части

используется с маской сварщика, каской

ширина пелерины – 15 см
	4

	Белье нательное летнее
	Функциональное белье для повседневной носки 
- анатомический крой 
- плоские швы 

Цвет оливковый

100% хлопок, пл.160 г/м2
	139

	Полукомбинезон для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений


	Полукомбинезон прямого силуэта, с застежкой на пуговицы спереди (гульфик) и в правом боковом шве. Сзади полукомбинезон по талии частично стянут резинкой для лучшего прилегания по фигуре. Полукомбинезон спереди с боковыми карманами и нагрудным карманом с клапаном, сзади с двойным карманом для инструментов у правого бокового шва на уровне колена. Полукомбинезон с бретелями с резинкой, длина бретелей регулируется застежкой-фастексом.
Материал: ткань смешанная, полиэфирнохлопковая, с водоотталкивающей пропиткой (ВО), пл. 245 г/м², состав 65% ПЭ, 35% ХБ, цвет: тёмно-синий
ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011
Защитные свойства Ми, З
	0

	Костюм летний термостойкий из ткани с постоянными термостойкими свойствами плотностью 300 г/м2 для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, полукомбинезон)
	Уровень защиты комплекта совместно с дополн. средствами защиты не менее 14 кал/см2 , ТР ТС 019/2011 /, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 31399-2009


	10

	Подшлемник термостойкий из трикотажного полотна с постоянными термостойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги
	Уровень защиты не менее 10 кал/см2, ТР ТС 019/2011/, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 32118-2013
	3

	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой и ремешком 
	ГОСТ Р 12.4.234-2012, ТР ТС 019/2011


	4

	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений
	Кепи с жёстким козырьком, с отверстием для воздухообмена 
Ткань верха - смесовая с ВО пропиткой.
Подкладка - Бязь (100% х/б) 
Кепи летнее синее
	60

	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Тр)
	Кожевенный спилок. толщина 1,0-1,3 мм. Цвет: чёрный. ГОСТ 12.4.029-76
	5

	Ботинки специальные для защиты от термических рисков электрической дуги
	Обувь специальная кожаная должна соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.032-95. Верх обуви должен быть изготовлен из термостойкой юфти, толщиной 2,0-2,2 мм по ОСТ 17-317-74, шнурки должны быть огнестойкие. При кратковременном контакте с открытым пламенем, с термическим воздействием электрической дуги обувь должна сохранять целостность швов и подошвы:

· верх и подошва обуви не должны поддерживать горение;

· швы обуви не должны вскрываться;

· подошва не должна отклеиваться, расслаиваться, плавиться и должна выдерживать контакт в течение 60 секунд с поверхностью, нагретой до 300°С, по EN ISO 20345 (EN 345).


	3

	Ботинки специальные для защиты от растворов кислот и щелочей (К, Щ)
	Юфть, ПУ/ТПУ, термопластичный подносок, мягкий кант.
	2

	Сапоги юфть-кирза от искр и брызг
	ПОДНОСОК: Композитный материал (Мун 200)

АНТИПРОКОЛЬНАЯ СТЕЛЬКА: Антипрокольная стелька (1200 Н)

ПОДОШВА: Однослойная резина на основе нитрильного каучука (+300С)

ВКЛАДНАЯ СТЕЛЬКА : кожкартон 

Сапоги с верхом из кожи, на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°С в течение 30 мин., +300°С в течение 60 сек), маслобензостойкой, кислотощёлочестойкой, антивибрационной однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, в том числе с антистатическими свойствами, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколозащитной неметаллической стелькой 1200 Н ); от скольжения; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, в том числе от кислот и щелочей концентрацией до 20%); в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, от общих производственных загрязнений и механических воздействий; от повышенных температур(контакт с нагретыми поверхностями до +160°С в течение 30 мин., +300°С в течение 60 сек.).
	2

	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) (МиМп), нефти и нефтепродуктов (Н), растворов кислот и щелочей (К,Щ), статического электричества
	Перчатки МБС нитрил (манжет крага)

Х/б 100%- джерси с защитным акрилонитрилбутадиеновым покрытием тёмно-синего цвета. 
Манжета выполнена в виде жесткой краги из парусины, полный
	500 пар

	Рукавицы суконные
	Рукавицы суконные (760 г/кв.м) с двойным наладонником размер 2
	20 пар

	Перчатки для защиты от биологических факторов (микроорганизмов)
	Нитриловые безосновные перчатки с хлопковым напылением зеленого цвета, длина33 см, толщина 15 мил (0,381 мм), рифленая поверхность ладони и пальцев. 

	0 пар

	Рукавицы х/б
	Рукавицы х/б с брезент. наладон.(тк.х/б 240,пн х/б 240 -брез.480)
	1500 пар

	Очки от запотевания
	Предназначены для защиты глаз от механических воздействий твёрдых частиц, с механической прочностью F (низкоэнергетический удар 45 м/с 0,84 ДЖ).
 С твердым двусторонним незапотевающим покрытием ANTI-FOG
Имеют боковою и верхнюю защиту с широким панорамным обзором.Возможно ношение с корригирующими очками.
Материал – ударопрочный поликарбонат.
Оптический класс - 1
Цвет линз – бесцветный. 
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013
Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» .
	52

	Беруши противошумные
	Противошумные вкладыши одноразовые – акустическая эффективность 35 дБ.
Материал вкладышей – гипоаллергенный вспененный полиуретан.
	43 пар

	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов) (МиМп)
	Перчатки х/б с ПВХ покрытием 6-нитка
Перчатки рабочие х/б ПВХ нанесением изготовлены из хлопчатобумажной пряжи с добавлением полиэфирной нити.
Материал перчаток ПВХ, Полиэстер, Хлопок 
ПВХ
	2500 пар

	Перчатки КЩС
	Перчатки КЩС тип-1, цвет черный, размер XL
	0 пар

	Перчатки термостойкие
	Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, 100% х/б с ОП, с антиэлектростатическим волокном, плотность 220 г/м2 ЗЭТВ 14,5 кал/см2                                        

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.234-2012
	27 пар

	Нарукавники
	Нарукавники ПВХ 0,45 мм
	34 пар

	Подшлемник
	Подшлемник трикотажный хлопчатобумажный
	15 шт.

	Очки солнцезащитные 
	СИЗ глаз от механических воздействий и неионизирующих излучений. Очки открытые защищают от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. 

Защитное стекло — монолинза из поликарбоната с солнцезащитным серым светофильтром 5-2,5 от повышенной (слепящей) яркости и покрытием super (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации). 

Мягкий съемный носоупор из термопластичного материала, увеличенная защита сбоку и сверху. Двухкомпонентные заушники имеют мягкие нескользящие вставки из термопластичного материала, обеспечивают комфорт при работе в минусовую температуру. 

Оптический класс 1. 

Защитные свойства: 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT. 


	66 шт.

	Костюм КЩС
	Костюм КЩС Лавсановый изготовлен в соответствии с ГОСТ и включает 2 предмета: куртка, брюки. Изделие закрывается на супатную застежку на пуговицы. На модели расположены верхний левый накладной карман, нижние карманы в рельефе, накладные карманы с косым входом. Куртка оснащена втачным воротником. Гульфик на брюках застегивается на пуговицы. На изделии вытачки на задних половинках и притачной пояс со шлевками. 

ТКАНЬ ВЕРХА: Лавсан (100% п/э),пл. 245 гр./м2. 

К костюму предполагается Лавсановый берет. В затылочной части берет стянут на резинку для регулировки объёма.

	5 шт.


Способ нанесения логотипа – термопечать на спине, в соответствии с эскизом. Используемые цвета при нанесении логотипа: белый. Вышеуказанный способ должен обеспечить стойкость к механическому воздействию, стирке, ультрафиолетовому и климатическим воздействиям. Логотипы должны сохранять свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации.
Гл. инженер                                                                                                                     А.А. Щепелев

Начальник отдела ОТ                                                                                                     Н.Ю. Каликина

Ст. инженер ОМТС                                                                                                        Е.А. Дементьев
Образцы костюмов
1.Костюм Х/б
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2. Костюм специальный с логотипом
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