Приложение №1 к котировочной заявке по проведению запроса котировок в электронной форме
Сведения о функциональных и качественных характеристиках насоса
	№ п/п
	Наименование параметров
	Требования к параметрам

	1
	Насосный агрегат
	

	2
	Исполнение
	

	3
	Перекачиваемая жидкость
	

	Технические данные насоса

	4
	Номинальная подача не менее, м3/час
	

	5
	Минимальная подача не менее, м3/час
	

	6
	Максимальная подача не более, м3/час
	

	7
	Напор при ном. подаче не менее, м
	

	8
	Напор при мин. подаче не более, м
	

	9
	Напор при макс. подаче не менее, м
	

	10
	Диапазон температур рабочей среды, 0С
	

	11
	Диапазон температур окружающей среды, 0С
	

	12
	Тип соединения патрубков насоса
	

	13
	Диаметр всасывающего патрубка не менее
	

	14
	Диаметр напорного патрубка не более
	

	15
	Климатическое исполнение
	

	16
	Диаметр рабочего колеса не менее, мм
	

	17
	Частота вращения не менее/не более, об./мин
	

	18
	Тип уплотнения
	

	19
	Материал корпуса
	

	20
	Максимальное рабочее давление в корпусе не менее, бар
	

	21
	Материал рабочего колеса
	

	22
	Тип рабочего колеса
	

	23
	Материал щелевых уплотнений
	

	24
	Материал вала
	

	25
	Масса насоса не более, кг
	

	26
	Масса агрегата не более, кг
	

	27
	КПД при ном. подачене менее, %
	

	28
	NPSH не более
	

	Данные электродвигателя

	29
	Номинальное напряжение не менее, В
	

	30
	Номинальная мощность, кВт
	

	31
	Частота тока, Гц
	

	32
	Сила тока не менее, А
	

	33
	Класс защиты не менее
	

	34
	Частота вращения не менее/не более, об./мин
	

	Устройство плавного пуска

	35
	Марка
	

	36
	Номинальное напряжение не менее, В
	

	37
	Номинальная мощность не менее, кВт
	

	38
	Частота тока, Гц
	

	39
	Сила тока не менее, А
	

	40
	Встроенный шунтирующий контактор
	

	41
	Протокол связи 
	

	42
	Встроенный RS-485 (ModBus)
	

	43
	Аналоговый выход 4-20мА
	

	44
	Габариты не более, м
	

	45
	Срок службы не менее, лет
	

	Комплектация насосных агрегатов

	46
	Гидравлическое присоединение насоса в комплекте с ответными фланцами 200-16-11-1-В-Ст.20, крепежом и прокладками (резина) – 2 комплекта
	

	47
	Торцевое уплотнение 0500 MG13 PT/CarSicEP/G60 (или аналог) – 1 шт.,
	

	48
	Анкерные болты М20х600 – 1 комплект.
	

	Соответствие стандартам

	49
	Конструкция насосных агрегатов, присоединительные размеры
	

	Комплектация документов

	50
	Паспорт насосного агрегата
	

	51
	Руководство по эксплуатации
	

	52
	Декларация соответствия ТР ТС 010/2011
	

	53
	Паспорт на электродвигатель
	



- Подтверждаем, что насос является новым и ранее неиспользованным, не восстановленным и не поврежденным, свободен от прав третьих лиц и промаркирован в соответствии с действующим законодательством РФ;
- В случае выявления представителем Покупателя при приемке несоответствий предмета закупки по качеству, комплектации, либо техническим характеристикам, замена или доукомплектация такой продукции будет осуществлены в кратчайшие сроки, без затрат со стороны Покупателя.
- Поставка насоса будет нами осуществлена в течение не более 65 (шестидесяти пяти) календарных дней со дня подписания  договора поставки, за наш счет, до склада Покупателя по адресу:  Чувашская Республика,  г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12. Передача и оформление ТТН, счет-фактуры (либо УПД), а так же сопутствующей технической документации - в день поставки оборудования.


                         __________________________      _______________________       ___________________________
                                       (должность)                                   (подпись) 	       	       (расшифровка подписи)

