


Техническое задание

Приложение № 1 к извещению
№ 	
от «	» 	2026 г.

на выполнение работ по капитальному ремонту КНС №10, КНС "Волжский - 2" с аварийным резервуаром, IV блока ОВС "Заовражная" и текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная"
1. Общие требования
1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:
- строительными нормами:
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (ред. от 07.08.2014)
СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». СП 44.13330.2011. «Свод правил.
Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)».
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». СП 70.13330.2012. Свод правил.
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
Правил устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание. 2003г. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
· ГОСТами, отраслевыми стандартами;
· правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.
1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года (Приказ № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ), ТЕР-2001 в ценах II квартала 2026 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.
Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.
1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2. Требование к подрядчику
2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.
2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.
2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.
2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.
2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.
2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и

сертификаты.
2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.
2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
2.11. Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.
2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.
3.1. Работы по капитальному ремонту КНС №10, КНС "Волжский - 2" с аварийным резервуаром,
IV блока ОВС "Заовражная" и текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная" проводятся без деления на этапы.
3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.
3.2.1 Капитальный ремонт КНС №10 (г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.90)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Наружные работы

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58 пп.б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом
строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	Кровля из профнастила МП-20 (корродировавший торец со стороны грабельной)

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
вертикальной проекции для наружных лесов
	1,16

	2
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (прим. Частичный демонтаж покрытия кровли из корродированного из-за агрессивных паров оцинкованного профнастила МП-20 над грабельным отделением)
	100 м2 кровли
	0,33

	3
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (прим. из профнастила МП-20-1100-0,5)
	100 м2 кровли
	0,33

	желоба

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (Разборка корродировавших и деформированных желобов)
	100 м
	0,133

	5
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с
подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (прим. Окраска деревянного карниза торца здания )
	100 м2
поверхности
	0,08

	6
	Устройство желобов оцинкованных: подвесных
	100 м желобов
	0,133

	Козырьки



	7
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (прим. Установка металлических столбов из профтрубы 80х80х4мм для
устройства усиленного козырька над входными дверями в помещения грабельного отделения)
	100 столбов
	0,08

	8
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. Монтаж
каркаса усиленного полукруглого козырька из профтрубы 40х20х2 мм)
	1 т конструкций
	0,04675

	9
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (прим. Устройство кровли
козырька из профнастила С-9 RAL6005)
	100 м2 кровли
	0,0525

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество
окрасок 2 (Каркаса и столбов из профтрубы грунт-эмалью 3в1)
	100 м2
	0,1354

	Крыльцо

	11
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных
конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	1 м3 бетона
	0,088

	12
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,00495

	13
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (дверного
порога)
	100 м2
	0,009

	14
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (дверного порога и
крыльца)
	100 м2 покрытия
	0,037

	Раздел 2. Помещение грабельной

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58 пп.б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом
строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования
материалов; действующего технологического оборудования-коэф. 1,15 к ОЗП; э/м; з.п мех.

	проемы

	

	15
	ДЕМОНТАЖ/Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (Демонтаж корродировавших под
воздействием агрессивных водяных паров и газов металлических утепленных дверных блоков)
	100 м2 проемов
	0,019

	16
	Разборка: кирпичных стен (Разборка кирпичной кладки наружных стен с временной разгрузкой деревянными стойками из бревен для увеличения дверного проема в
помещение грабельной и для устройства оконного проема)
	1 м3
	1,05

	17
	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными
стойками из бревен (прим. При разборке кирпичной кладки наружных стен для увеличения дверного проема)
	100 м стоек
	0,066

	18
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном
месте: до 5 м3 (Частичная заделка старого проема)
	1 м3
	0,3366

	19
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (из Уголков 90х90х6 ГОСТ 8509-93
над дверным и оконным проемом в несущей стене)
	1 т м/к перемычек
	0,093

	



	20
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (Металлической утепленной двупольной двери 1500х2100мм с утепленной коробкой с наличниками, полотнами толщиной 80мм, со скобяными изделиями, с покрытием цинкогрунтом и порошком в помещении с агрессивной
средой)
	100 м2 проемов
	0,0315

	21
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых с двухкамерным
стеклопакетом (32мм)
	100 м2 проемов
	0,0048

	22
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты,
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,00644

	

	23
	Очистка помещений от строительного мусора (Прим. Очистка строительного мусора после разборки стен, затаривание строительного мусора, отвозка в отведенное
место для временного хранения)
	100 т мусора
	0,017

	

	Помещение грабельной.1 этаж ( II свет.h12,21).

	24
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2
горизонтальной проекции
	0,306

	25
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2
	0,49

	26
	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону стен и потолков
	100 м2 (без вычета проемов)
	1,31

	27
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков
кирпичных (стен для облицовки)
	100 м2
	0,41

	28
	Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг (Установка каркаса металлического из
сетки сварной 50х50х3мм для облицовки стен)
	1 т арматуры
	0,08385

	

	29
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню (прим. Подготовка оснований стен
под облицовку по металлическому каркасу 50х50х3мм путем выравнивания цементным раствором)
	100 м2
поверхности
	0,43

	30
	Облицовка по бетонной поверхности керамическими
плитками: на цементном растворе стен
	100 м2
поверхности
	0,43

	31
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (прим. Площадок обслуживания,
лестниц грунт-эмалью 3в1)
	100 м2
	0,38

	

	32
	Очистка помещений от строительного мусора (Прим.
Очистка строительного мусора, затаривание, подъем, отвозка в отведенное место для временного хранения)
	100 т мусора
	0,0254

	33
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	2,54

	34
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза
	1 т груза
	2,54



3.2.2 Капитальный ремонт КНС "Волжский - 2" с аварийным резервуаром (г. Чебоксары, ул. А. Игнатьева, д.15А)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Железобетонный подвал (Отм.-7,5) Машинное отделение

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом
строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.3.3_гр.5. Производство работ при капитальном ремонте шахт, рудников,
метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения: для работ, выполняемых в подземных условиях, коэф. 1,48 к ОЗП; з.п.м.

	Днище

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (Днища)
	100 м2 покрытия
	0,196

	2
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Старого
фундамента под оборудование 0,6х0,6х0,25)
	1 м3
	0,09

	3
	Армирование подстилающих слоев (прим. Днища на уровне
-7,5 м из сетки сварной д.3 мм, яч.50х50)
	1 т
	0,03822

	4
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,196

	5
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (Днища и фундаментов под оборудование)
	100 м2 покрытия
	0,196

	Стены и перекрытие

	6
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2
горизонтальной проекции
	0,196

	7
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных
плиток
	100 м2
	0,126

	8
	Облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками: на цементном растворе стен
	100 м2 облицованной поверхности
	0,126

	9
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (низа перекрытий и стен)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,52

	10
	Окраска известковыми составами: по штукатурке (стен и потолков-1,6)
	100 м2 (без вычета проемов)
	1,49

	Раздел 2. Железобетонный подвал (Отм.-7,5). Приемный резервуар с грабельными решетками

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.3.3_гр.5. Производство работ при капитальном ремонте шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения: для работ,
выполняемых в подземных условиях, коэф. 1,48 к ОЗП; з.п.м.

	подготовка поверхностей

	11
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2
горизонтальной проекции
	0,103

	12
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка стен, днища, перекрытий приемного резервуара с агрессивными парами и грязью от перекачиваемых сточных жидкостей насосами высокого давления АВД "Karcher" для удаления скапливающихся при эксплуатации в канализационных
коллекторах вредных газов, конденсационной слизи)
	1 м2 поверхности
	142,8



	13
	Очистка поверхности щетками (Очистка от сильных загрязнений поверхностей облицовки стен и днища премного резервуара с грабельными решетками моющими
средствами)
	1 м2 очищаемой поверхности
	45,3

	стены ж/б подвала приемного резервуара

	14
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных
плиток
	100 м2 поверхности
	0,06

	15
	Облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками: на цементном растворе стен
	100 м2 поверхности
	0,06

	16
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону
цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 поверхности
	0,22

	17
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (низа
перекрытий ребристых)
	100 м2 поверхности
	0,088

	18
	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону
	100 м2 (без вычета
проемов)
	0,76

	Раздел 3. 1 этаж

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования-коэф. 1,15 к ОЗП; э/м; з.п мех.

	стены и перекрытия

	19
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2
горизонтальной проекции
	0,196

	20
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности
	0,057

	21
	Облицовка по бетонной поверхности керамическими
плитками: на цементном растворе стен
	100 м2 поверхности
	0,057

	22
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных
мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 поверхности
	0,18

	23
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)
	100 м2 поверхности
	0,34

	24
	Окраска известковыми составами стен и потолков
	100 м2 (без вычета проемов)
	1,05

	полы

	25
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,06

	26
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:
40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,06

	27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (Входной двери в грабельную с внутренней стороны, кран-балку с опорами грунт-эмалью 3в1)
	100 м2
	0,14

	Раздел 4. Очистка, подъем, затаривание, вывозка строительного мусора

	28
	Очистка помещений от строительного мусора (Прим.
Очистка строительного мусора, затаривание, подъем, отвозка в отведенное место для временного хранения)
	100 т мусора
	0,03

	29
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках:
мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	3



	30
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 21 км I класс груза
	1 т груза
	3



3.2.3 Капитальный ремонт IV блока ОВС "Заовражная" и текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Капитальный ремонт IV блока ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70)

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58 пп.б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом
строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
вертикальной проекции для наружных лесов
	7,9

	2
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (пеной монтажной)
	100 м
восстановленной герметизации стыков
	1,33

	

	3
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным
раствором (прим. вертикальных и горизонтальных швов)
	100 м шва
	3,8

	4
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест
до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
поверхности
	0,4

	

	5
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
поверхности
	7,91

	6
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по
подготовленной поверхности
	100 м2
поверхности
	7,91

	7
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (грунт-эмалью 3в1
парапетных решеток, лестниц)
	100 м2
поверхности
	0,92

	

	Раздел 2. Текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная"
(г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70)

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58 пп.б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	8
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
(Готовым праймером Техно-Николь)
	100 м2 кровли
	0,97

	9
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой
	100 м2 покрытия
	0,97

	

	10
	Очистка помещений от строительного мусора (Прим. Очистка
строительного мусора, затаривание, подъем, отвозка в отведенное место для временного хранения)
	100 т мусора
	0,027

	11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	2,7



	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза
	1 т груза
	2,7



4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.
4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам
4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.
4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 2 квартала 2025 г.
4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.
4.5.1 Капитальный ремонт КНС №10 (г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.90)

	№ п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Плитки керамические
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91
	м2
	43,0

	2
	Кирпич керамический марка 100
	Кирпич керамический одинарный, размером не менее 250х120х65 мм, марка не менее 100
	шт
	187,65

	3
	Блок оконный пластиковый
	Блок оконный пластиковый белый системы Brusbox Aero (или аналог) 60-3 с заполнением 4-10-4-10-4 СПД одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (толщиной
не менее 32 мм), размером не менее 600 х 800 мм
	шт
	1

	4
	Дверь металлическая утепленная
	Индивидуальная дверь металлическая утепленная, двупольная с толщиной полотен не менее 80 мм, утепленная коробка с наличниками, общим размером не менее 1500х2100 мм со скобяными изделиями, с наружной и внутренней отделкой из металла с покрытием цинкогрунтом и порошком RAL7004
	шт
	1

	5
	Пленка подкровельная гидроизоляционная
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (или аналог) Материал полиэтилен, вискоза
Плотность не менее 130 г/м2 Толщина не менее 0,25 мм
Прочность на поперечный разрыв не менее 750Н/50 мм
Прочность на продольный разрыв не менее 900Н/50 мм
	м2
	38,28

	6
	Профнастил
	Профнастил из стали оцинкованной МП20 Толщина листа не менее 0,5 мм
Высота профиля не менее 20 мм
	м2
	41,58



4.5.2. Капитальный ремонт КНС "Волжский - 2" с аварийным резервуаром (г. Чебоксары, ул. А. Игнатьева, д.15А)

	№ п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	[bookmark: _GoBack]1
	Плитки керамические
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91
	м2
	24,3

	2
	
Гранит керамический
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером не менее 400х400мм и толщиной не менее 9
мм
	м2
	26,112


4.5.3. Капитальный ремонт IV блока ОВС "Заовражная" и текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70)

	№ п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Краска водоэмульсионная
	Краска водоэмульсионная фасадная ВД-АК-1180 (или аналог)
ГОСТ 28196-89
Массовая доля нелетучих веществ не менее 53% Плотность не менее 1,3 г/см3
	кг
	300,58

	2
	Линокром ТКП
	Линокром ТКП верхний слой Армирующая основа – стеклоткань.
Тип защитного покрытия верхняя сторона – гранулянт сланец.
Сила растяжения не менее 800 Н Теплостойкость +800С
	м2
	129,98


4.6. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

	Проволока канатная
	Проволока канатная оцинкованная диаметром не менее 3 мм
	Согласно сметным расценкам

	Проволока
	Проволока светлая, диаметром не менее 1,1 мм
	Согласно сметным расценкам

	Поковки
	Поковки из квадратных заготовок, масса не менее 1,8 кг
	Согласно
сметным расценкам

	Электроды
	Электроды диаметром не менее 5 мм
Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.
Режим сварки	Сила сварочного тока, А Нижнее		160
	Согласно сметным расценкам

	
	Вертикальное	130
Потолочное	130
Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10
Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035
Механические свойства металла шва:
	



	
	Температура испытаний: + 20 °С
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22
Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127
KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65
	

	Гвозди строительные
	Гвозди строительные ГОСТ 4028-80
	Согласно
сметным расценкам

	Дюбели монтажные
	Дюбели монтажные не менее 10х130 (10х132, 10х150) мм
	Согласно сметным расценкам

	Болты с гайками
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметр не менее 12 мм
	Согласно сметным расценкам

	Сталь листовая оцинкованная
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	Согласно сметным расценкам

	Шкурка шлифовальная
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью не менее 40-25 мм
ГОСТ 6456-82
	Согласно сметным расценкам

	Праймер битумный
	Праймер битумный производства «Техно-Николь» или аналог ТУ 5775-011-17925162-2003
	Согласно сметным
расценкам

	Паста антисептическая
	Паста антисептическая ГОСТ 30495-2006
	Согласно сметным расценкам

	Прокладки уплотнительные
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые размером не менее 50х50х1800 мм
	Согласно сметным расценкам

	Плиты тротуарные
	Плиты тротуарные размером не менее 300 х 300 мм, толщиной менее 30 мм
	Согласно
сметным расценкам

	Шурупы-саморезы
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой размером не менее 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	Согласно сметным расценкам

	Дюбель с шурупом
	Дюбель с шурупом размером не менее 6 х 35 мм
	Согласно сметным расценкам

	Винты самонарезающие
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой размером не менее 4,8х35 мм
	Согласно сметным расценкам

	Винты самонарезающие
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой размером не менее 4,8х80 мм
	Согласно сметным расценкам

	Винты
	Винты самонарезающие размером не менее 4,5х19 мм
	Согласно сметным расценкам



	Шуруп
	Шуруп самонарезающий коньковые оцинкованные размером не менее 4,8х80 мм
	Согласно сметным расценкам

	Щиты настила
	Щиты из досок толщиной не менее 40 мм
	Согласно сметным расценкам

	Детали деревянные
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород.
	Согласно сметным расценкам

	Детали стальных трубчатых лесов
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные.
	Согласно сметным расценкам

	Пена монтажная
	ГОСТ Р 59599-2021
Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая
	Согласно сметным
расценкам

	Пропан-бутан
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ р 52087-2018
	Согласно
сметным расценкам

	Раствор кладочный
	Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 50. ГОСТ 28013-98 Смесь сухая М50, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм.
Жизнеспособность не менее 1 часа
Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С. Подвижность не менее Пк 3
Морозостойкость не менее F10
	Согласно сметным расценкам

	Раствор кладочный
	Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 100. ГОСТ 28013-98
Смесь сухая М100. Класс прочности состава – В7,5; морозоустойчивость не менее F50; водонепроницаемость не менее W2-W4;
	Согласно сметным расценкам

	Раствор готовый отделочный
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный не менее 1:3
	Согласно сметным расценкам

	Раствор кладочный
	Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 150 (В10). ГОСТ 28013-98
Смесь сухая М150 кладочная производится из качественного портландцемента, мелкофракционного песка (размеры частиц до 0,3 мм) и различных пластифицирующих и модифицирующих добавок.
Прочность на сжатие не менее 100 кг/м2. Жизнеспособность не менее 3 часов
Температурный диапазон применения от +5 до +25 °С. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа.
Класс морозостойкости – более F50 водостойкости не менее W6
Подвижность не менее ПК2 Морозостойкость не менее F50
	Согласно сметным расценкам

	Раствор кладочный
	Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 200 (В15).
ГОСТ 28013-98
Смесь сухая М200, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм.
Жизнеспособность не менее 1 часа
	Согласно
сметным расценкам



	
	Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С.
Подвижность не менее П3 водонепроницаемость не менее W6
	

	Раствор отделочный тяжелый
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый не менее 1:1:6
	Согласно сметным расценкам

	Бетон тяжелый
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В15/М200 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94.
Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике.
Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 1500 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F100
	Согласно сметным расценкам

	Бетон тяжелый
	Бетон тяжелый, класс В12.5/М150 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94
	Согласно
сметным расценкам

	Краска для наружных работ
	Краска для наружных работ защитная, марок МА-015 или аналог
	Согласно сметным
расценкам

	Купорос медный
	Купорос медный I сорта марки А ГОСТ 19347-2014
	Согласно сметным
расценкам

	Прокладки резиновые
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90
	Согласно сметным
расценкам

	Стойки металлические
	Стойки металлические опорные из профтрубы размером не менее 80х80х4мм
	Согласно сметным
расценкам

	Портландцемент бездобавочный марки 400
	Портландцемент пуццолановый общестроительного назначения бездобавочный, марки не менее 400
ГОСТ 10178-85
Морозостойкость не менее F200
	Согласно сметным расценкам

	Бруски обрезные
	Бруски обрезные хвойных пород длиной не менее 4 м , шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 100 мм, II сорта
	Согласно сметным
расценкам

	Доски необрезные хвойных пород
	Доски необрезные хвойных пород длиной не менее 2 м, толщиной не менее 44 мм , IV сорта
	Согласно сметным
расценкам

	Доски антисептированные
	Доски антисептированные обрезные длиной не менее 4 м, шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 32 мм, II сорта
	Согласно
сметным расценкам

	Бруски деревянные пропитанные
	Бруски деревянные пропитанные длиной не менее 1 м , шириной не менее 40 мм, толщиной не менее 22 мм, I сорта
	Согласно сметным
расценкам

	Бруски деревянные
	Бруски деревянные размером не менее 50х 50 мм
	Согласно сметным
расценкам

	Конструкция каркаса
	Конструкция каркаса стальные из профтрубы размером не менее 40х20х2мм
	Согласно сметным
расценкам

	Доски обрезные хвойных пород
	Доски обрезные хвойных пород длиной не менее 2 м, шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 25 мм, III сорта
	Согласно сметным
расценкам



	Герметик
	Герметик силиконовый для наружных швов
	Согласно сметным
расценкам

	Герметик
пенополиуретанов ый
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (или аналог) в баллонах по 750 мл
Время высыхания 24 ч
	Согласно
сметным расценкам

	Лента бутиловая
	Лента бутил-каучуковая предназначена для герметичного соединения
пароизоляционных плёнок, диффузионных мембран и крепления их краёв к различным основаниям и примыкающим конструкциям.
	Согласно
сметным расценкам

	Лента бутиловая диффузионная
	Лента бутиловая диффузионная для гидроизоляции нижнего монтажного шва от наружной влаги светопрозрачной конструкции
Сопротивление паропроницанию 0,053 (м2*ч*Па)/мг Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 МПа Водонепроницаемость не менее 600 Па
Температура эксплуатации не менее -36 и не более +70 С°
	Согласно сметным расценкам

	Лента ПСУЛ
	Лента ПСУЛ
Плотность не менее 30 кг/м³
сопротивление паропроницанию не более 0,25 м²чПа/мг
	Согласно сметным
расценкам

	Грунтовка глубокого проникновения
	Грунтовка глубокого проникновения «Тифенгрунд», КНАУФ (или аналог) Время полного высыхания не более 3 ч
Минимальная температура применения не менее 5°C
	Согласно сметным расценкам

	Грунт - эмаль
	Грунт эмаль по ржавчине 3 в 1 ГОСТ 25129-2020
	Согласно сметным расценкам

	Эмаль ПФ-115
	Эмаль ПФ-115 различных цветов
	Согласно
сметным расценкам

	Краски сухие
	Краски сухие для внутренних работ ГОСТ Р 58279-2018
	Согласно сметным
расценкам

	Уайт-спирит
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78
	Согласно сметным
расценкам

	Мастика битумная
	Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80
	Согласно сметным
расценкам

	Анкерные детали
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	Согласно сметным
расценкам

	Арматура-сетка
	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I, диаметром не менее 12 мм
	Согласно
сметным расценкам

	Профнастил оцинкованный
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер марки C-9 шириной не менее 1100мм, толщиной не менее 0,5мм RAL600
	Согласно сметным
расценкам

	Ендова для кровли
	Ендова для кровли размером не менее 150х150 мм, длиной не менее 2000 мм
	Согласно
сметным расценкам

	Конек для кровли
	Конек для кровли оцинкованный, размером не менее 200х200 мм, длиной не менее 2000 мм
	Согласно сметным
расценкам

	Держатель желоба
	Держатель желоба из оцинкованной стали, диаметр не менее 185 мм, длиной не менее 350 мм
	Согласно сметным
расценкам

	Желоб водосточный
	Желоб водосточный из оцинкованной стали, диаметр не менее 185 мм, длиной не мене 3000 мм
	Согласно
сметным расценкам



	Воронка выпускная МП
	Воронка выпускная МП из оцинкованной стали, диаметр не менее 185 мм, длиной не менее 150 мм
	Согласно сметным
расценкам

	Водоотлив оконный
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	Согласно
сметным расценкам

	Угол желоба МП
	Угол желоба МП универсальный из оцинкованной стали, диаметр не менее 185 мм
	Согласно
сметным расценкам

	Аквилон
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	Согласно
сметным расценкам

	Детали закладные
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	Согласно сметным
расценкам

	Известь строительная негашеная
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I Влажность не более 5%
Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция.
ГОСТ 9179-77
	Согласно сметным расценкам

	Сетка сварная
	Сетка сварная из арматурной проволоки размером не менее 50х50х 3 мм
	Согласно сметным
расценкам

	Сталь угловая равнополочная
	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок не менее 35 мм
	Согласно
сметным расценкам

	Смеси сухие
	Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. ГОСТ 33699-2015
	Согласно
сметным расценкам

	Клей плиточный
	Клей плиточный «Юнис Гранит» (или аналог)
Прочность клеевого соединения в воздушно-сухой среде не более 1,5МПа Прочность клеевого соединения при высоких температурах не менее 0,5МПа
	Согласно сметным
расценкам

	Затирка «Старатели»
	Затирка «Старатели» или аналог (разной цветности) Марка по морозостойкости не ниже F50
Температура воздуха, основания, материалов при работе от + 5 до + 30°С
	Согласно сметным
расценкам

	Клинья пластиковые монтажные
	Клинья пластиковые монтажные
	Согласно сметным
расценкам

	Краска водоэмульсионная фасадная
	Краска водоэмульсионная фасадная ВД АК-1180 (или аналог) ГОСТ 28196-89
Массовая доля нелетучих веществ не менее 53%
Плотность не менее 1,3 г/см3
	Согласно сметным расценкам
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