Приложение № 1 к извещению 
№ ________________ 
от «____» ______________2026 г.

Техническое задание 
о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту канализационной сети, проходящей по ул. К. Маркса на участке от ул. 40 лет Победы 
до ул. Артиллерийская (Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. К. Маркса)
1. Общие требования
1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:
- строительными нормами: 

СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2026. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка территорий. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
СП 48.13330.2019. Организация строительства. 

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие. 

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.
1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2022 года (Приказ № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ), ГЭСН-2022 в ценах 3 квартала 2026 года либо действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: (Приказ № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ), ТЕР-2001 в ценах 3 квартала 2026 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.
1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.
2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ. 

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту. 

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты. 

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11. Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.
3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.
3.1. Работы по капитальному ремонту канализационной сети, проходящей по ул. К. Маркса на участке от ул. 40 лет Победы до ул. Артиллерийская (Чувашская Республика, г. Алатырь, ул.К.Маркса) проводятся по следующим этапам:
 - 1 этап – не позднее 30 декабря 2026 г.

 - 2 этап – не позднее 30 июля 2027 г.
3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Земляные работы

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	Приказ от 04.08.2020 №421/пр_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования  ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,476

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,172

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	301

	4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	0,172

	5
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1944

	6
	Водоотлив из траншей
	100 м3
	2,95

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	1,72

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,476

	Раздел 2. Укладка трубопровода

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	Приказ от 04.08.2020 №421/пр_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования  ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	9
	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
	1 машина
	4

	10
	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE
	100 м бурения скважины
	2,35

	11
	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм
	100 м бурения скважины
	2,35

	12
	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
	1 машина
	4

	13
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	1,8096

	14
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,09

	Раздел 3. Присоединения, переврезки

	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:  разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	15
	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм
	1 операция
	2

	16
	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром 200–400 мм
	1 шт.
	2

	17
	Контроль поддержания заглушки в сутки
	1 шт.
	2

	18
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых
	1 врезка
	2

	19
	Демонтаж канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром до 250 мм
	100 м трубопроводов
	0,135

	20
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	0,15

	21
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,099

	Раздел 4. Демонтаж и установка колодцев

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	Приказ от 04.08.2020 №421/пр_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования  ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	Демонтаж колодцев с засыпкой

	22
	Демонтаж. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,738

	23
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,14

	24
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	18,45

	25
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	18,45

	Установка колодцев









	26
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,952

	27
	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА со сваркой листов в 1 слой (применительно) Футеровка (в т ч шва)
	1 м2 оклеиваемой поверхности
	64,86

	Перевозка ж/б (на расстояние=194 км-30 км)

	28
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 164 км I класс груза
	1 т груза
	15,155

	29
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 , добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза (164 км)
	1 т груза
	15,155

	Раздел 5. Благоустройство

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	30
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	2,35

	31
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,144

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 164 км I класс груза
	1 т груза
	41,13

	33
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 , добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза (на 164 км)
	1 т груза
	41,13


4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам 

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 3 квартала 2025 г.
4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.
4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.
	№ п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Трубы из полиэтилена
	Труба напорная из полиэтилена RC ПЭ100 SDR11 размером не менее 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р70628.2-2023)
	м
	240

	2. 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9  

футерованное
	Кольцо стеновое смотровых колодцев футерованное КС10.9 паз-гребень 
ГОСТ 8020-90

Высота не менее 890 мм. 

Диаметр не менее 1160 мм.

Бетон не менее В15 (М200). 

Объем бетона не менее 0,24 м3.

Расход арматуры не менее 5,66 кг
	шт.
	14

	3. 
	Плита перекрытия ПП10-2 

футерованная
	Плита перекрытия футерованная ПП10-2  
ГОСТ 8020-90

Высота не менее 150 мм. 

Диаметр не менее 1160 мм.

Бетон не менее В15 (М200). 

Объем бетона не менее 0,10 м3.

Расход арматуры не менее 16,65 кг
	шт.
	7

	4. 
	Плита днища ПН10 футерованная
	Плита днища футерованная ПН10  
ГОСТ 8020-90

Высота не менее 150 мм. 

Диаметр не менее 1160 мм

Бетон не менее В15 (М200). 

Объем бетона не менее 0,18 м3.

Расход арматуры не менее 15,14кг
	шт.
	7

	5. 
	Кольцо стеновое футерованное
	Кольцо стеновое футерованное КС 7-3 

ГОСТ 8020-90

Высота не менее 290 мм. 

Диаметр не менее 840 мм.

Бетон не менее В15 (М200). 

Объем бетона не менее 0,05 м3.

Расход арматуры не менее 1,64 кг

серия 3.900.1-14
	шт.
	7

	6. 
	Кольцо опорное КО-6

футерованное
	Кольцо опорное футерованное КО-6  
ГОСТ 8020-90

Высота не менее 70 мм. 

Диаметр не менее 840 мм.

Бетон не менее В15 (М200). 

Объем бетона не менее 0,02 м3.

Расход арматуры не менее 1,10 кг

серия 3.900.1-14
	шт.
	7

	7. 
	Бетон тяжелый
	Бетон тяжелый, класс не менее В15 (М200) ГОСТ 7473-94. Морозоустойчивость не менее F100
	м3
	3,71

	8. 
	Люк чугунный тяжелый
	Люк чугунный тяжелый

ГОСТ 3634-99 класс «Т».

Нагрузка номинальная не менее 150 кН

Полное открытие d не менее 550 мм
	шт.
	7

	9. 
	Песок природный для строительных работ мелкий
	Песок природный для строительных работ мелкий

Модуль крупности песка — 1,5. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —3 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,35 %. 

ГОСТ 8736-2014
	м3
	205,0

	10. 
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 1200, фракция 40-70 мм
	м3
	27,216


4.6. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам:
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

	Электроды
	Электроды диаметром не менее 4 мм
Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.

Режим сварки

Сила сварочного тока, А

Нижнее

160

Вертикальное

130

Потолочное

130

Хим.состав наплавленного металла, мас. %:

C- не менее 0,10
Si – не менее 0,25
Mn – не менее 0,90
S – не менее 0,030
P - не менее 0,035
Механические свойства металла шва:

Температура испытаний: + 20 °С

Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490
Относительное удлинение, %: не менее 22
Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127
KCV 35 Дж/см2 при температуре  – не менее 30 °С 

Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0
Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65
	Согласно сметным расценкам

	Кислород
	Кислород технический газообразный
	Согласно сметным расценкам

	Ацетилен
	Ацетилен газообразный технический
	Согласно сметным расценкам

	Ветошь
	Ветошь
	Согласно сметным расценкам

	Проволока
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром не менее 6,3 мм

ГОСТ 2590-88
	Согласно сметным расценкам

	Проволока
	Проволока светлая диаметром не менее 1,1 мм
	Согласно сметным расценкам

	Горячекатаная арматурная сталь
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	Согласно сметным расценкам

	Клей 88-СА
	Клей 88-СА
	Согласно сметным расценкам

	Пластины полиизобутиленовые
	Пластины полиизобутиленовые ПСГ
	Согласно сметным расценкам

	Эфир этиловый технический
	Эфир этиловый технический
	Согласно сметным расценкам

	Битумы нефтяные
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10. Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума
	Согласно сметным расценкам

	Мастика битумная
	Мастика битумная кровельная горячая

ГОСТ 2889-80
	Согласно сметным расценкам

	Керосин
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	Согласно сметным расценкам

	Топливо моторное
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	Согласно сметным расценкам

	Бензин авиационный Б-70
	Бензин авиационный Б-70
	Согласно сметным расценкам

	Заглушки стальные
	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм
	Согласно сметным расценкам

	Пневмозаглушка
	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм
	Согласно сметным расценкам

	Гвозди строительные
	Гвозди строительные
ГОСТ 4028-80
	Согласно сметным расценкам

	Каболка
	Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами.

Производится по ГОСТ 5269-93.

Пропиточные материалы. Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии

Плотность не менее 1,09 г/куб.см.

Массовая доля пропитки не менее 40%

Разрывная нагрузка не менее 27 кг.

Диаметр материала не менее 6 и не более 16 мм

Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. 

Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов
	Согласно сметным расценкам

	Бруски обрезные
	Бруски обрезные хвойных пород длиной не менее 4 м, шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 40 мм, III сорта
	Согласно сметным расценкам

	Доски необрезные хвойных пород
	Доски обрезные хвойных пород длиной не менее 4 м, шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 32 мм, III сорта
	Согласно сметным расценкам

	Опалубка металлическая
	Опалубка металлическая
	Согласно сметным расценкам

	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	Согласно сметным расценкам

	Бентонит
	Бентонит Premium Gel. 

Высоковязкий полимеризированный натриевый бентонит для приготовления буровых растворов на основе пресной воды
	Согласно сметным расценкам

	Полимер для стабилизации буровых скважин
	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD

 

Жидкая полимерная эмульсия, используемая в качестве стабилизатора скважины для предотвращения набухания и выпадения реактивного сланца и глины
	Согласно сметным расценкам

	Бетон тяжелый
	Бетон тяжелый, класс не менее В3,5/М50 ГОСТ 7473-94.

Морозоустойчивость не менее F50
	Согласно сметным расценкам

	Бетон тяжелый
	Бетон тяжелый, класс не менее В12,5 (М150) ГОСТ 7473-94.

Морозоустойчивость не менее F50
	Согласно сметным расценкам

	Бетон тяжелый
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс не менее В15 (М200) ГОСТ 7473-94. Морозоустойчивость не менее F100
	Согласно сметным расценкам

	Портландцемент 
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки не менее 400 ГОСТ 10178-85 

Морозостойкость не менее F200
	Согласно сметным расценкам

	Портландцемент марки 500
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки не менее 300 ГОСТ 10178-85 
	Согласно сметным расценкам

	Известь строительная негашеная
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Влажность не более 5%

Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция.

ГОСТ 9179-77
	Согласно сметным расценкам

	Раствор кладочный
	Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 50.

 ГОСТ 28013-98

Смесь сухая М50, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм. 

Жизнеспособность не менее 1 часа

Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С. 

Подвижность не менее Пк 3

Морозостойкость не менее F10
	Согласно сметным расценкам

	Раствор кладочный
	Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 100 (В7,5).

ГОСТ 28013-98

Смесь сухая М100 кладочная производится из качественного портландцемента, мелкофракционного песка (размеры частиц до 0,3 мм) и различных пластифицирующих и модифицирующих добавок. 

Прочность на сжатие не менее 100 кг/м2. 

Жизнеспособность не менее 3 часов

Температурный диапазон применения от +5 до +25 °С. 

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. 

Класс морозостойкости – более F50

водостойкости не менее W6

Подвижность не менее Пк 2

Морозостойкость не менее F50
	Согласно сметным расценкам

	Раствор асбестоцементный
	Раствор асбестоцементный
	Согласно сметным расценкам

	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 1200, фракция 10-20 мм
	Согласно сметным расценкам

	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. 

Щебень фракции 20-40 мм

Сырье: гранит, кварцевый диорит

Объемная масса щебня: 2,7 г/см³

Водопоглощение щебня: 0,4 %

Щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 20 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки не менее F50.
	Согласно сметным расценкам

	Асфальтобетонные смеси дорожные
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	Согласно сметным расценкам


Заказчик                                                                                             Подрядчик
Директор АО «Водоканал»                                                        

____________________ /В.С. Васильев/                                           _________________________

