**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет закупки:** **Поставка щебня известнякового.**
2. **Сроки поставки товара:** Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика. в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с даты получения заявки Заказчика (заявка подается в электронном виде).

 Поставка осуществляется по адресу г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 13А.

Поставка товара осуществляется по предварительному уведомлению Заказчика не менее чем за 24 часа до планируемой даты поставки. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки товара.

**Поставщик доставляет товар по адресу (адресам) поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.**

Заказчик гарантирует прием товара в рабочие дни с 08.00 до 15.00 ч.

Право собственности на товар, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком (после подписания Заказчиком всех соответствующих документов о приемке).

1. **Порядок сдачи-приемки товара:**
	1. Щебень перевозят навалом в транспортных средствах любого вида согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации, правилам перевозки грузов автомобильным транспортом.
	2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки товара.
	3. Поставщик в течении 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи товара передаёт Заказчику оригиналы документов:
* Товарная накладная в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;
* Универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;
* Счет на оплату поставленного товара;
* Паспорт продукции, оформленный изготовителем; Сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленных товаров, и иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Наименование, количество поставляемого товара**

| **№** **п/п** | **Наименование и**  | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Щебень известняковый**  | Фракция: 20-40 ммМарка по прочности, не менее: М 600Марка по морозостойкости, не менее: F 50Содержание зерен слабых пород, не более: 10%Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе, не более: 2%Содержание глины в комках по массе, не более: 0,25% | тонн | **350** |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении)

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ».

Товар должен быть поставлен в полном объеме, надлежащего качества, без повреждений или порчи во время транспортировки и хранения.