Приложение №1 к котировочной заявке по проведению запроса котировок в электронной форме
Сведения о функциональных и качественных характеристиках 
плавучих навигационных знаков «Буй речной РБ-5-02»
	№
п/п
	Наименование параметров
	Технические характеристики, описание параметров

	1
	Марка, модель плавучего навигационного знака
	

	2
	Назначение плавучего навигационного знака
	

	3
	Дата изготовления
	

	4
	Диапазон температур рабочей среды, 0С
	

	5
	Диапазон температур окружающей среды, 0С
	

	6
	Типоразмер знака
	

	7
	Тип знака (силуэт надводной части (форма)
	

	8
	Цвет силуэта надводной части знака
	

	9
	Дневная дальность видимости знака, км
	

	10
	Габаритная длина буя, мм
	

	11
	Габаритный диаметр буя с бандажами, мм
	

	12
	Диаметр надводной части знака (верх=низ), мм
	

	13
	Толщина стенок корпуса, мм
	

	14
	Высота огня при осадке, мм
	

	15
	Осадка знака в воде (максимальная), м
	

	16
	Глубина постановки знака, м
	

	17
	Масса буя без доп. оборудования и якорного устройства, кг
	

	18
	Срок службы буя, лет
	

	19
	Исполнение буя
	Слитное/раздельное

	20
	Материал изготовления
	Полное описание по материалу, его марки, плотности, стойкости к повышенным и пониженным температурам, выгоранию при солнечном свете, методе изготовления

	21
	Наличие отбойных защитных металлических устройств (бандажей)
	Описание расположения всех бандажей, материала изготовления, конструкции, наличие антикоррозийного покрытия, метод нанесения и т.д.

	22
	Наличие рымов
	Расположение рымов, материал рымов, толщина в мм, метод фиксации, выдерживаемая нагрузка в кг

	23
	Конструкция нижней части буя
	Описание исполнения и составляющих нижней части, материал заполнения балансира, наличие киля, рымов для крепления якорной цепи, возможность складирования в вертикальном положении и т.д.

	24
	Материал заполнения внутренней полости буя
	Наименование материала, марка, % заполнения

	25
	Конструкция верхней надводной части буя
	Описание расположения пенала для размещения источника питания, его габариты, герметичность, возможности для обслуживания и т.д.

	Комплектность поставки

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Плавучий навигационный знак «Буй речной (марка, модель)», шт.
	

	2
	Источники питания (марка) 2,6V- 300Ач, шт.
	

	3
	Светодиодный фонарь (марка) с двухпроблесковым  характером огня, красного свечения, 2,6-4 Вольта, в пластмассовом корпусе, шт.
	

	4
	Светодиодный фонарь (марка) с однопроблесковым  характером огня, красного свечения, 2,6-4 Вольта, в пластмассовом корпусе, шт.
	

	5
	Срок гарантийного обязательства на плавучий навигационный знак «Буй речной», мес.
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Срок гарантийного обязательства на светодиодные фонари  и источники питания, мес.
	

	Сопутствующая техническая документация

	№
	Наименование
	Наличие

	1
	Паспорт изделия
	

	2
	Сертификат соответствия
	

	3
	Свидетельство о приемке
	

	4
	Акт проведенных испытаний
	


- Подтверждаем, что плавучие навигационные знаки «Буй речной (марка, модель)» являются новыми и ранее неиспользованными, не восстановленными и не поврежденными, свободны от прав третьих лиц и промаркированы в соответствии с ГОСТ 26600-98 «Знаки навигационные внутренних судоходных путей»;
- В случае выявления представителем Покупателя при приемке несоответствий предмета закупки по качеству, комплектации, либо техническим характеристикам, замена или доукомплектация такой продукции  будет осуществлены в кратчайшие сроки, без затрат со стороны Покупателя.
- Поставка плавучих навигационных знаков «Буй речной (марка, модель)» будет нами осуществлена в течение не более ____ (прописью) календарных дней со дня подписания  договора поставки, за наш счет, до склада Покупателя по адресу:  Чувашская Республика,  г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12. Передача и оформление ТТН, счет-фактуры (либо УПД), а так же сопутствующей технической документации - в день поставки оборудования.


                         __________________________      _______________________       ___________________________
                                       (должность)                              (подпись, печать) 	         (расшифровка подписи)
