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проведение лабораторных исследований качества и безопасности воды из реки Сура, питьевой воды из резервуара чистой воды (РЧВ), распределительной сети г. Алатырь






















г. Чебоксары 2026

1. [bookmark: _Toc175748968][bookmark: _Toc314231690]Требование к участнику 
Участник должен иметь свидетельство об аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра), соответствующим требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», на проведение лабораторных исследований (испытаний) качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения, воды природной поверхностной подтвержденной соответствующей выпиской аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра).

1.1.  Требования к месту оказания услуг: 
1. Участник осуществляет лабораторные исследования качества и безопасности воды из реки Сура, питьевой воды из резервуара чистой воды (РЧВ), распределительной сети в контрольных точках г. Алатырь, представленных Графиком, а также проведение лабораторных исследований по отдельным заявкам Заказчика. 

2. Лабораторные исследования отобранных проб Участник осуществляет на базе лаборатории, аккредитованной в установленном законом порядке.
 
1.2. Требования к срокам оказания услуг: 
	Участник оказывает следующие услуги в период с момента заключения договора по декабрь 2026 г. включительно:
	– ежемесячное лабораторные исследования в сроки согласно Графику;
	– ежедневные лабораторные исследования питьевой воды из резервуара чистой воды; 
	– выдача результатов лабораторных исследований проб горячей воды в виде протоколов лабораторных исследований, оформленных в установленном порядке, в течение 10-ти дней со дня отбора проб.

1.3. Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг:
– отбор проб осуществляется Заказчиком;
– транспортировка проб до лаборатории Участника осуществляется транспортом Участника;
– не допускать привлечение Участником транспортировке и выполнению исследований третьих лиц (субподрядные организации или отдельных лиц).

1.4. Требования к обеспечению конфиденциальности:
Участник обязан не использовать в собственных нуждах, не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, ставшие известными в ходе оказания услуг по отбору проб, выполнению лабораторных испытаний, а также результаты и протоколы лабораторных испытаний.

1.5. Иные требования:
– при проведении лабораторных исследований и выявлении несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям в отобранных пробах Участник обязан незамедлительно оповещать ответственного за исполнение со стороны Заказчика Кошкину Любовь Ивановну телефонограммой с предоставлением протоколов испытаний по тел.: (8352) 20-13-05 или в электронном виде по e-mail: ilkv.chvod@yandex.ru;
– общая стоимость выполнения лабораторных исследований определяется Расчетами, согласованными сторонами;
– стоимость выполнения лабораторных исследований за единицу твердая, фиксируется на момент заключения договора и не подлежит изменению;
– в стоимость лабораторных исследований входят транспортные расходы Участника по выезду на объект Заказчика для забора отобранных проб и обратно;
– исполнитель обязан соблюдать при оказании Услуг требования законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда, правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии, а также внутриобъектовый и пропускной режимы объектов Заказчика. 
2. Требования к видам оказываемых услуг:
2.1. Требования к видам оказываемых услуг:
Отбор проб осуществляется Заказчиком, лабораторные исследования осуществляются Участником в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей в период оказания услуг.  


2.2. Требования к объемам оказываемых услуг:
Объем оказываемых услуг определяется следующими документами:
Графиком лабораторных исследований качества питьевой воды системы централизованного горячего водоснабжения.







Перечень и количество лабораторных исследований:

	№ п/п
	Наименование лабораторных показателей
	Ед. изм.
	Количество проб за период контроля 

	
	Общее микробное число
	шт.
	818

	
	ОКБ, глюкозоположительные колиформные бактерии (мембранный метод)
	шт.
	818

	
	E.coli (мембранным методом)
	шт.
	818

	
	Подготовка протокола лабораторных исследований, испытаний, измерений.
	шт.
	818

	
	Коли-фаги
	шт.
	818

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	шт.
	818

	
	Яйца гельминтов, цисты лямблий
	шт.
	24,000


* - Объем контроля, периодичность контроля, перечень контролируемых показателей и объектов контроля могут изменяться по производственной необходимости.

2.3. Требования к последовательности оказания услуг, их этапам:
	Участник с учетом периодичности отбора проб, указанной в Графике, оповещает представителей Заказчика о планируемой дате и времени приезда за отобранными пробам.
	Отбор проб проводится Заказчиком. При отборе составляется Акт отбора проб в 2-х экземплярах по одному экземпляру для Участником и Заказчика. В акте отбора указывается дата, время и место отбора, ФИО представителей Заказчика и Участника, показатели для лабораторных исследований.
	Участник принимает и регистрирует отобранные пробы на основании актов отбора проб, подписанных сторонами. При приеме проб в журнале регистрации указывается дата и время доставки, способ доставки проб в лабораторию. 
	После проведения лабораторных исследований Участник оформляет результаты в виде протоколов лабораторных испытаний в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативной документацией к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий в период оказания услуг.

2.4. Требования к оформлению отчетности:
	В протоколах лабораторных испытаний Участник указывает всю требуемую Заказчиком и необходимую для толкования результатов информацию. Формат протоколов должен соответствовать каждому виду испытаний и минимизировать возможность их неверного понимания или неправильного использования.



2.5.  Требования к качеству услуг:
Участник гарантирует выполнение требований, предъявляемых нормативной документацией к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий в период оказания услуг, в том числе:
– правильность и надежность испытаний, проводимых Участником;
– компетентность всех, кто работает со специальным оборудованием, выполняет испытания, оценивает результаты и подписывает протоколы испытаний;
– благоприятные условия проведения испытаний, в частности источники энергии, освещение и окружающая среда, обеспечивающие качество любого измерения и достоверность результатов;
– использование методов и процедур, соответствующих области деятельности;
– использование методик испытаний, соответствующих потребностям Заказчика и пригодные для предпринимаемых испытаний;
– использование оборудования, калиброванного и/или проверенного на соответствие техническим требованиям, действующим в лаборатории, и требованиям стандартов;
– использование оборудования всех видов измерений и испытаний, обеспечивающего требуемую точность и соответствующее техническим требованиям, предъявляемым к данным испытаниям.













[bookmark: _Hlk217566930]Приложение №1
              Перечень и количество анализов, которые необходимо провести 2026 года
	Общее количество проб: 818 пробы
               - Разводящая сеть (колонки) -440 проб;
   - Резервуар чистой воды- 365 проба;
   - р. Сура -13 проб.

Бактериологические исследования в питьевой воде (РЧВ), с периодичностью 7 раз в неделю:
[bookmark: bookmark0]- Колифаги - 365
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]- Общие колиформные бактерии – 365
- Общее микробное число при температуре 37*С – 365
- Сульфитредуцирующие клостридии – 365
[bookmark: bookmark5]- E. coli – 365

Бактериологические исследования в разводящей сети, находящихся в разных районах города, с периодичностью 3 раз в неделю:
- Колифаги - 440
- Общие колиформные бактерии – 440
- Общее микробное число при температуре 37*С – 440
- Сульфитредуцирующие клостридии – 440
- E. coli – 440

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]3. Бактериологические исследования в воде водоисточника р. Сура, с периодичностью 1 раз в месяц: 
- Колифаги – 12 +1паводок
[bookmark: _Hlk217481571]- Общие колиформные бактерии – 12+1паводок
- Общее микробное число при температуре 37*С – 12+1паводок
- Сульфитредуцирующие клостридии – 12+1паводок
- E. coli – 12+1 паводок
4.  Паразитологические исследования с периодичностю 1 раз в месяц: цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов                                                   
в питьевой воде (РЧВ) -12
в водоисточнике р. Сура -12

Подготовка протокола лабораторных исследований, испытаний, измерений - 818


