[bookmark: _GoBack]                                                                                      
Техническое задание.

Наименование и назначение товара:

Трубы ПЭ по ГОСТ 18599-2001:
	Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 160х11,8 питьевая RC 
	м
	65,000

	Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 225х16,6 питьевая
	м
	221,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая 
	м
	1 000,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая 
	м
	3 400,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая 
	м
	585,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая 
	м
	2 067,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая
	м
	169,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая RC
	м
	130,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32х2,0 питьевая
	м
	100,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 400х23,7  питьевая      
	м
	26,000

	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая 
	м
	600,000



Характеристики товара (с указанием комплектности, фасовки)
Описание: многослойная труба, изготовленная методом соэкструзии.
Количество слоёв: не менее двух.
Наружный слой: обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению во время хранения на открытом воздухе, упрощает визуальную идентификацию повреждений трубы.
Материал наружного слоя: полиэтилен ПЭ100RC
Цвет наружного слоя: синий, с маркировочными полосами в количестве не менее трех,  равномерно расположенных по окружности трубы
Маркировка: Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 пог.м посредством лазерной печати или цветной печати и включать в себя товарный знак производителя, завод-изготовитель, дату изготовления, номер партии и смены, количество слоев.
Толщина наружного слоя: не менее 10% от толщины стенки трубы.
Материал внутреннего слоя: ПЭ 100
Цвет внутреннего слоя: черный
Нормативная документация: ГОСТ 18599-2001 
1.  Испытание образцов закупаемого Товара
В случае если Поставщик является производителем Товара, он обязуется обеспечить представителям Покупателя доступ к местам производства Товара и ознакомление с условиями организации производства и контроля качества Товара, а также проведения выборочной проверки поставляемой продукции.
При комиссионной приемке Товара в случае инициализации специалистами АО «Водоканал» проведения независимой экспертизы расходы по оплате услуг распределяются следующим образом:
- при получении положительных результатов испытаний Покупатель и Поставщик производят оплату экспертных услуг в равных долях по 50%;
- при получении отрицательных результатов испытаний Поставщик производит оплату экспертных услуг в полном объеме 100%.
Испытания образцов готовой продукции (труб) проводят в соответствии с ГОСТ 18599-2001, в т.ч. по следующим характеристикам:
- термостабильность при 200 С – не менее 20 мин;
- массовая доля технического углерода (сажи) – 2,0-2,5%;
- распределение технического углерода (сажи) или пигмента – тип I – II;
- относительное удлинение при разрыве образца трубы – не менее 350%;
- испытания на стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °С - 165 ч).
2. Условия поставки Товара:   
Поставщик обеспечивает поставку товара к месту поставки в рабочие дни с 08:00 до 15:00, по пятницам и в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (по Московскому времени). Доставка и разгрузка производится силами Поставщика в оборудованном транспорте до склада Покупателя. 
Место поставки Товара: 
1. Республика Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд 13А.:
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая 	м	800,000
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая 	м	3 200,000
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая 	м	481,000
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая 	м	2067,000
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая RC	м	130,000
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая 	м	600,000

2. Республика Чувашия, г. Чебоксары, Мясокбинатский проезд 12.
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая	м	169,000;
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая 	м	100,000;
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая	м	104,000.

3. Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Заовражная 70..
Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 160х11,8 питьевая RC	м	65,000;
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая 	м	100,000.

4. Республика Чувашия, г. Алатырь, ул. Южная, 1
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая	м	200,000;
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая 	м	65,000;
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32х2,0 питьевая	м	100,000;
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 400х23,7  питьевая      	м	26,000.

Покупатель вправе не приобретать весь Товар, указанный в Спецификации в случае отсутствия потребности в Товаре, что не требует уведомления Поставщика и подписания дополнительных соглашений.
3. Срок поставки товара: 
Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателем на электронный адрес Поставщика в течение 5 календарных дней  с момента получения заявки.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится по факту поставки перечислением на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приемки-передачи либо накладной.
	Поставщик:
Должность
______________________ ФИО
«____»__________2026 год. 

	Покупатель: 
Директор
______________________ В.С. Васильев
«____»__________2026 год. 




