
Техническое задание

Наименование и количество товара:
	№
	Наименование товара
	Описание товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кольцо опорное КО-1
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900-3
	шт
	150,00

	2
	Кольцо опорное КО-6
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900-3
	шт
	350,00

	3
	Крышка люка КЛ 8
	Нагрузка, и габаритные размеры в соответствии с ГОСТ 3634-99
	шт
	100,00

	4
	Кольцо КС 7-3
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	50,00

	5
	Кольцо КС 10-3
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	20,00

	6
	Кольцо КС 10-6
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	15,00

	7
	Кольцо КС 10-9
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	30,00

	8
	Кольцо КС 15-6
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	10,00

	9
	Кольцо КС 15-9
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	40,00

	10
	Кольцо КС 20-6
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	3,00

	11
	Кольцо КС 20-9
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	10,00

	12
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС 7-3
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	20,00

	13
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС 10-3
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	5,00

	14
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС 10-6
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	15,00

	15
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС 10-9
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	30,00

	16
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС 15-6
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	10,00

	17
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС 15-9
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	40,00

	18
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС 20-6
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	3,00

	19
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС 20-9
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	10,00

	20
	Плита перекрытия ПП 10-1
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	100,00

	21
	Плита перекрытия ПП 10-2
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	50,00

	22
	Плита перекрытия 1ПП 15-1
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	50,00

	23
	Плита перекрытия 1ПП 15-2
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	30,00

	24
	Плита перекрытия 1ПП 20-1
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	10,00

	25
	Плита перекрытия 1ПП 20-2
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	5,00

	26
	Плита днища ПН 10
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	40,00

	27
	Плита днища ПН 15
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	30,00

	28
	Плита днища ПН 20
	ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1
	шт
	10,00

	29
	Кольцо КС-10-3 - ФУТ
	Тип изделия

Железобетонное изделие с защитным покрытием с одной стороны для обеспечения полной гидроизоляции и предотвращения образования наростов на внутренних стенках колодцев

Комплектность

Железобетонное изделие футерованное с одной стороны полимерным листом в соответствии с ГОСТ 8020-2016; паспорт.

Толщина бетона защитного слоя арматурной сетки, мм 20

Толщина защитного слоя ПП покрытия, мм 4

Каркас изделия обеспечивает полное армирование конструкции и изготавливается с применением контактной сварки

Материал армирования конструкций в соответствии с

ГОСТ 8020-2016

Тип внутреннего защитного покрытия:

Футеровка полимерными материалами

Маркировка (ГОСТ 13015-2012)
	шт
	5,00

	30
	Кольцо КС-10-6 - ФУТ
	
	шт
	5,00

	31
	Кольцо КС-10-9 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	32
	Кольцо КС-15-6 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	33
	Кольцо КС-15-9 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	34
	Кольцо КС-20-6 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	35
	Кольцо КС-20-9 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	36
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС-10-3 - ФУТ
	
	шт
	5,00

	37
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС-10-6 - ФУТ
	
	шт
	5,00

	38
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС-10-9 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	39
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС-15-6 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	40
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС-15-9 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	41
	Кольцо фальцевое с замком (паз-гребень) КС-20-9 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	42
	Плита перекрытия ПП-10 - ФУТ
	
	шт
	10,00

	43
	Плита перекрытия ПП-15 - ФУТ
	
	шт
	5,00

	44
	Плита перекрытия ПП-20 - ФУТ
	
	шт
	5,00


Условия поставки: 
- автотранспортом Покупателя, при расположении завода производителя на расстоянии, не превышающем 25 (двадцать пять) километров до склада Покупателя расположенного по адресу г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд дом 12,  
- автотранспортом Поставщика, при расположении завода производителя превышающем расстояние 25 (двадцать пять) километров до склада Покупателя.

Расстояние рассчитывается при движении автотранспорта по дорогам местного или федерального значения.

Требования к комплектации, таре, упаковке: железобетонные изделия должны поставляться с маркировкой. Партия должна сопровождаться сертификатами качества производителя (паспортом на изделие), заверенная печатью поставщика.


