Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок
 в электронной форме
(оформляется на фирменном бланке) 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
              
г. __________________                                                                                                                    "____" ___________ 2026 г.

Кому: Акционерному Обществу «Водоканал» г. Чебоксары
Участник процедуры конкурса: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица)

Юридический адрес:________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (для юридического лица)
 Фактический адрес: ________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (для юридического лица)
ИНН/КПП_________________________________________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:     Банк________________________________________________________________________
Р/сч______________________________К/сч________________________________БИК________________________
Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Контактный тел./факс:______________________________________________________________________________

Уважаемые господа!
1) Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, предлагаем  осуществить  поставку комбинированной машины с илососным и каналопромывочным оборудованием (коммерческое наименование транспортного средства по ПТС) на шасси (модель шасси) (далее - Автомобиль), в количестве 1 (одна) единица, в соответствии с техническим заданием, на общую  сумму: __________________ (прописью) рублей ____ коп., в т.ч. НДС (22%) в размере_______ (прописью) рублей ______ коп. Цена на Автомобиль включает все затраты, включая доставку его до местонахождения Покупателя, сборы, налоги, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) и все иные расходы, связанные с исполнением договора на поставку.
2) Настоящим подтверждаем, что:
а) в отношении  ______________________________________________________________________________________
(наименование участника)
не проводится процедура ликвидации, банкротства;
б)	деятельность______________________________________________________________________________
(наименование участника)
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в)	у _______________________________________________________________________________________
(наименование участника)
отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда;
г)	отсутствует задолженность у _______________________________________________________________
(наименование участника)
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
д) _______________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
является официальным дилером (дистрибьютором, представителем) завода-изготовителя _________________________________________________________________________________________________
    
3) Гарантируем достоверность представленной нами в данной котировочной заявке информации и подтверждаем право Покупателя, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей котировочной заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения. Мы согласны, что в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, мы будем отстранены от участия в запросе котировок без претензий к Заказчику.
4) Обязуемся,  если  мы  будем  признаны победителями  в  проведении  запроса  котировок, подписать  договор поставки с Заказчиком на условиях и по форме, указанной в Приложении №3 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, не ранее, чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней, со дня размещения Протокола запроса котировок на электронной торговой площадке  www.zakupki21.ru  .
5) В  случае, если  представленной нами  котировочной заявке  будет присвоен  второй  номер, а победитель  в  проведении  запроса котировок будет  признан  уклонившимся  от  заключения Договора поставки, мы берем на себя обязательства подписать Договор поставки с Заказчиком в соответствии с  требованиями  извещения  о  проведении  запроса  котировок.  
6) В случае признания  нас единственным  участником  размещения заказа, с которым  Заказчик будет  заключать  Договор поставки, мы берем  на  себя  обязательства  подписать  Договор поставки  по  форме, указанной  в Приложении № 3  к   извещению  о  проведении  запроса  котировок, в  соответствии  с  требованиями извещения  о  проведении  запроса  котировок  и  предложенными  нами  в  котировочной заявке условиями  исполнения  договора  не ранее, чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней, со дня размещения Протокола  запроса котировок на электронной торговой площадке  www.zakupki21.ru.

     Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Покупателем нами уполномочен:

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон сотрудника участника)
    К  настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы на ____ стр.
1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты  размещения  извещения  о запросе котировок  на  сайте Покупателя;
2) Заверенная Участником копия (либо скан оригинала) свидетельства о  постановке  на  учет в  налоговом органе;
3) Заверенная Участником копия (либо скан оригинала) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4) Заверенная  Участником  копия (либо скан оригинала) Устава организации Участника;
5) Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и процентов, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 10 (десять) дней до даты  размещения  котировочной заявки на ЭТП, и подписанную ЭЦП руководителя (зам. руководителя) межрайонной ИФНС;
6) Заверенная Участником копия решения (распоряжения) о назначении руководителя;
7) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8) Заверенная Участником копия (либо скан оригинала) действующего сертификата соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
9) Заверенная Участником копия (либо скан оригинала) действующего документа (свидетельство, сертификат, договор о партнерстве) подтверждающего официальное представительство завода-изготовителя, дающий право на реализацию продукции завода-изготовителя и несения гарантийных обязательств;
10) Действующую выписку  из реестра российской промышленной продукции на предлагаемую модель Автомобиля;
11) Одобрение типа транспортного средства;
12) Сведения (согласно приложению 1 к настоящей котировочной заявке) о функциональных и качественных характеристиках Автомобиля, подтверждающих соответствие предмета закупки требованиям, установленным Покупателем в техническом задании;
13) Иные справки и документы, которые по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов (Выписка из ЭПТС (при наличии), копию руководства по эксплуатации, фотография, иное изображение предлагаемого участником предмета закупки (отсутствие таких документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке).
        Мы (я) согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.


     ________________________                      ____________________                  /_________________________/                          
              (должность)                                          (подпись, печать) 	                       (расшифровка подписи)







Приложение 1к котировочной заявке о проведении 
запроса котировок  в электронной форме

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предмета закупки

	Наименование параметров
	Значение параметров, их наличие

	Тип ТС
	

	Наименование ТС
	

	Шасси ТС
	

	Год выпуска
	

	Модель и тип двигателя
	

	Мощность двигателя, кВт/л.с.
	

	Колесная формула
	

	Модель КПП
	

	Количество передач КПП 
	

	Экологический класс ТС
	

	Полная масса, кг
	

	Грузоподъемность, кг
	 

	Размерность шин 
	

	Емкость топливного бака, л
	

	Расход топлива на пробег, л/100 км
	

	Расход топлива на работу вакуумного насоса, л/час
	

	Расход топлива на работу насоса высокого давления, л/час
	

	Расход топлива на одновременную работу оборудования, л/час
	

	Комплект ЗИП шасси
	Наличие, состав комплектации

	КОМ
	Наличие, тип привода

	Гарантийные обязательства на шасси ТС, мес. или км. пробега
	

	Объем цистерны для ила, м3
	

	Марка стали цистерны для ила
	                  

	Толщина стенок цистерны, мм
	

	Вваренный лист из нержавеющей стали внутри цистерны, на нижнюю часть по всей длине, для облегчения выгрузки осадка
	Наличие

	Размеры вваренного листа из нерж. стали (ширина х толщина), мм
	

	Гидроразмыв илового осадка внутри цистерны 
	Наличие

	Количество наружных шпангоутов из швеллера для дополнительной жесткости конструкции цистерны, шт.
	

	Сливной фартук из нержавеющей стали высотой до половины диаметра цистерны
	Наличие

	Толщина сливного фартука, мм
	

	Гидравлический цилиндр с гидрозамком в передней части цистерны для выгрузки ила из цистерны самосвальным способом
	Наличие

	Угол подъема цистерны, градусов
	

	Количество гидроцилиндров для открытия задней крышки цистерны, шт.
	

	Маслобензостойкая уплотнительная прокладка между цистерной и задней крышкой
	Наличие

	Тип фиксаторов задней крышки
	

	Расположение индикаторов уровня иловой цистерны, их тип, количество
	

	Тип запорной арматуры, материал запорного элемента и тип привода на всасывающем и сливном патрубке, расположенные на задней крышке цистерны, а так же наличие их обогрева
	

	Тип и модель вакуумного насоса
	

	Производительность вакуумного насоса, м3/час
	

	Номинальные обороты вакуумного насоса, об/мин
	

	Максимальный вакуум, создаваемый насосом, %
	

	Тип привода вакуумного насоса
	Описание

	Четырехходовый кран
	Наличие, виды переключаемых опций, тип привода

	Система байпас на вакуумной магистрали
	Наличие

	Первичный запорный клапан в виде технологической горловины с устройством защиты от попадания влаги в насос с расположением на цистерне
	Наличие

	Вторичный запорный клапан в виде влагоотделителя циклонного типа, с устройством защиты от попадания влаги в насос
	Наличие

	Расположение вторичного запорного клапана
	Место расположения

	Наличие обогрева вторичного запорного клапана
	Наличие

	Фильтр с корпусом из нержавеющей стали на всасывающей линии вакуумного насоса 
	Наличие

	Глушитель на вход
	Наличие

	Глушитель на выход 
	Наличие

	Клапан ограничения давления 
	Наличие

	Клапан ограничения вакуума 
	Наличие

	Температурный датчик (защита насоса от перегрева) с расположением на насосе
	Наличие

	Счетчик моточасов наработки вакуумного насоса
	Наличие, расположение

	Модель и тип воздушного компрессора для увеличения глубины всасывания
	

	Производительность воздушного компрессора, л/мин
	

	Максимальное давление, создаваемое компрессором, Бар
	

	Тип привода воздушного компрессора
	

	Расположение воздушного компрессора
	Место расположения

	Счетчик моточасов наработки компрессора
	Наличие, расположение

	Инерционная катушка для компрессора с РВД
	Наличие

	Длина РВД на инерционной катушке компрессора, м
	

	Диаметр РВД на инерционной катушке компрессора, дюйм
	

	Эжекторная насадка (аэромундштук)
	Наличие

	Глубина всасывания с эжекторной насадкой, м
	 

	Стрела телескопическая, поворотная, с гидравлическим приводом и кассетой для напорно-всасывающего рукава
	Наличие

	Диапазон углов опускания и подъема стрелы, град
	

	Расположение телескопической стрелы
	Место расположения

	Тип верхней кассеты для напорно-всасывающего рукава
	

	Расположение кассеты для напорно-всасывающего рукава
	Место расположения

	Угол поворота стрелы, град
	

	Гидравлический привод поворота стрелы
	Наличие

	Гидравлический привод выдвижения-задвижения стрелы 
	Наличие

	Длина выдвижения стрелы, мм
	

	Общая длина стрелы в выдвинутом состоянии, мм
	

	Гидравлический привод механизма подачи рукава
	Наличие

	Гидравлический привод подъема и опускания стрелы
	Наличие

	Диаметр напорно-всасывающего рукава, мм
	

	Длина рукава, расположенного на кассете, м
	

	Длина дополнительных всасывающих рукавов, м 
	

	Лебедка с крюком, с расположением на стреле
	Наличие, модель, диаметр каната

	Грузоподъемность лебедки, кг
	

	Быстроразъемные соединения напорно-всасывающих рукавов
	Наличие, тип

	Дополнительный пенал из нержавеющей стали для напорно-всасывающих рукавов
	Наличие, расположение

	Объем баков для чистой воды, м3
	

	Материал баков для чистой воды
	

	Толщина листовой стали баков для чистой воды, мм
	

	Возможность использования цистерны для ила и баков чистой воды для совместного хранения воды через дополнительную фильтрацию.
	Имеется/ не имеется

	Общий объем для воды при использовании цистерны для ила и баков чистой воды для совместного хранения воды, м3
	

	Ребра жесткости баков для воды V-образной формы с лицевой стороны, внутренней и со стороны цистерны, для повышения жесткости конструкции 
	Наличие

	Жесткое закрепление между собой баков для воды и емкости для ила для совместного подъема при опорожнении цистерны
	Наличие

	Складная лестница на баке для воды
	Наличие, расположение

	Кран ДУ 50 с БРС и фильтром для заправки водой 
	Наличие

	Виды визуального контроля уровня воды в баках
	

	Марка и модель насоса высокого давления воды, тип
	

	Производительность насоса высокого давления, л/мин
	

	Давление насоса высокого давления, Бар
	

	Привод насоса высокого давления
	

	Расположение насоса высокого давления
	

	Счетчик моточасов наработки насоса высокого давления
	Наличие, расположение

	Диапазон диаметров очищаемых труб, мм
	

	Гидравлический барабан рукава высокого давления (РВД)
	Наличие, место установки

	Гидравлический привод поворота барабана
	Наличие

	Типоразмер рукава высокого давления для промывки труб
	

	Длина рукава высокого давления для промывки труб, м
	

	Автоматический укладчик рукава высокого давления на гидравлическом барабане
	Наличие

	Способ подачи РВД в заднюю часть машины
	Описание

	Счетчик метража выдвижения РВД
	Наличие, расположение

	Наличие в комплектации гидродинамических насадок различного назначения для прочистки труб, соответствующих характеристике насоса высокого давления
	Наличие, место хранения

	Количество насадок (шт), их назначение
	

	Инерционная катушка для «керхера» из нержавеющей стали с рукавом высокого давления и расположением в задней части машины
	Наличие

	Длина РВД «керхера», м
	

	Возможность дистанционного переключения распределения потоков воды между барабанами и сбросом с электрического пульта управления
	Имеется/ не имеется

	Материал металлических трубопроводов и различных соединений водяной системы
	                                       

	Материал фильтра на всасывающей линии водяного насоса 
	

	Подкачивающий насос для исключения «голодания» насоса высокого давления
	Наличие

	Производительность подкачивающего насоса, л/мин
	

	Возможность дистанционной регулировки давления регулировочного клапана давления водяного насоса с стационарного и дистанционного пультов управления
	Имеется/ не имеется

	Система защиты от «сухого хода» насоса водяного высокого давления с необходимыми датчиками и требуемой запорной арматурой
	Имеется/ не имеется

	Система исключения повреждения  элементов водяной системы при отрицательных температурах окружающей среды
	Имеется/ не имеется

	Возможность промывки всей водяной системы с помощью незамерзающей жидкости
	Имеется/ не имеется

	Система подогрева и циркуляции воды по замкнутому контуру для поддержания положительной температуры в зимних условиях при температуре окружающего воздуха до
 -20 0С
	Имеется/ не имеется

	Модель и мощность (кВт) жидкостного подогревателя для системы подогрева и циркуляции воды по замкнутому контуру
	

	Исполнение системы гидрооборудования
	

	Емкость гидравлического бака, л
	

	Заливная горловина с фильтрующим элементом
	Наличие

	Сливной фильтр со сменным фильтрующим элементом
	Наличие

	Указатель уровня масла с термометром
	Наличие

	Насосы масляные шестеренного типа
	Наличие

	Предохранительные клапана гидрораспределителей
	Наличие

	Теплообменник для охлаждения гидравлической жидкости
	Наличие

	Пульт управления в задней части  установки с расположением в ящике из нержавеющей стали
	Наличие

	Переносной радиопульт управления работой оборудования с дублированием операций с постовых стационарных пультов упр-ния оборудования и радиусом действия не менее 100 м
	Наличие

	Сигнализатор предельного уровня наполнения цистерны, с расположением на задней крышке цистерны
	Наличие

	Датчик предельного уровня наполнения цистерны, с расположением на иловой цистерне
	Наличие

	Освещения отапливаемого отсека с насосным оборудованием 
	Наличие

	Светодиодные фары-прожекторы, регулируемые во всех направлениях, для работы в ночное время
	Наличие, количество

	Проблесковый маячок на кронштейне в задней части установки
	Наличие

	Проблесковый маячок на кронштейне на кабине шасси
	Наличие

	Катушка с переносным фонарем в задней части машины для освещения колодцев и камер в темное время суток
	Наличие

	Камера заднего вида
	Наличие

	Логический программируемый модуль для системы безопасности и автоматики оператора
	Наличие

	Воздушная отопительная установка для обогрева отсека с насосным оборудованием 
	Наличие, модель отопителя

	Мощность воздушного отопителя, кВт
	

	Материал внутренней облицовки и дверей утепленного отсека с насосом и барабаном 
	

	Дистанционное управление устройством фиксации цистерны в поднятом положение
	Наличие

	Боковые и задний отбойник выполнены из нержавеющей стали
	Наличие

	Ящики из нержавеющей стали с дверцами для инструментов и комплектующих 
	Наличие

	Рукав для заправки водой из водопроводных сетей
	Наличие

	Блок колодезный
	Наличие

	Блок направляющий
	Наличие

	Дорожные конусы
	Наличие, количество

	Сервисный инвентарь
	Наличие, описание

	Стендер для заправки водой из пожарного гидранта с расположением на кронштейне и закреплением на передней стенке снаружи справа по ходу движения
	Наличие

	Знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, жилет
	Наличие

	Цвет цистерны
	

	Температурный режим работы, 0С
	

	Описание функционала стационарного пульта управления:
1 
2
…
Описание функционала дистанционного пульта управления:
1
2
…
Описание функционала программируемого логического модуля:
1
2
…

	Гарантийные обязательства на илососное и каналопромывочное оборудование, мес.
	



Гарантируем:
1) Осуществить поставку предмета закупки в течение не более ____ (прописью) рабочих дней со дня подписания договора поставки до склада Заказчика по следующему адресу:  Чувашская Республика,  г. Чебоксары, ул. Якимовская, д. 105А (Автотранспортный цех АО «Водоканал»);
2) Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до осуществления поставки  предмета закупки направить на электронную почту Заказчика письменное уведомление о времени и дате доставки предмета закупки в месторасположение Заказчика;
3) Предоставить всю необходимую техническую документацию: выписку из электронного ПТС (копия + в электронном виде), руководства по эксплуатации шасси, оборудования, паспорта на оборудование, а так же ТТН, счет-фактуры (либо УПД), акты приема-передачи - в день поставки предмета закупки;
4) Провести инструктаж эксплуатационного персонала по программе завода-изготовителя в течение не более 3 (трех) рабочих дней после поставки предмета закупки в адрес Заказчика;
5) [bookmark: _GoBack]Обеспечить гарантийный ремонт предмета закупки в течение гарантийного срока в короткие сроки за наш счет и своими силами без затрат со стороны Заказчика.


________________________                      ____________________                  /_________________________/
                    (должность)                                          (подпись, печать) 	                 (расшифровка подписи)
