Приложение №1 к котировочной заявке по проведению запроса котировок в электронной форме
Сведения о функциональных и качественных характеристиках насоса
	№ п/п
	Наименование параметров
	Требования к параметрам, исполнению

	1
	Марка насосного агрегата
	
	

	2
	Количество, к-т
	1 (один)
	1 (один)

	3
	Исполнение
	Горизонтальное, моноблочное (с опорной лапой на корпусе насоса и двигателе), в собранном виде 
	Горизонтальное, на общей сварной фундаментной раме, в собранном виде, отцентрированным заводом-изготовителем

	4
	Перекачиваемая жидкость
	Техническая вода
	Техническая вода

	Технические данные насосов

	5
	Номинальная подача, м3/час
	
	

	6
	Минимальная подача, м3/час
	
	

	7
	Максимальная подача, м3/час
	
	

	8
	Напор при ном. подаче, м
	
	

	9
	Напор при мин. подаче, м
	
	

	10
	Напор при макс. подаче, м
	
	

	11
	Диапазон температур рабочей среды, 0С
	
	

	12
	Диапазон температур окружающей среды, 0С
	
	

	13
	Тип соединения патрубков насоса
	Фланцевые
	Фланцевые

	14
	Диаметр всасывающего патрубка 
	DN 
	DN 

	15
	Диаметр напорного патрубка не более
	DN 
	DN 

	16
	Климатическое исполнение 
	
	

	17
	Ном. диаметр рабочего колеса, мм
	
	

	18
	Расчет. диаметр рабочего колеса, мм
	
	

	19
	Частота вращения, об./мин
	
	

	20
	Тип уплотнения
	
	

	21
	Материал корпуса
	
	

	22
	Максимальное рабочее давление в корпусе, бар
	
	

	23
	Материал рабочего колеса
	
	

	24
	Тип рабочего колеса
	
	

	25
	Материал щелевых уплотнений
	
	

	26
	Материал вала
	
	

	27
	Масса насоса, кг
	
	

	28
	Масса агрегата, кг
	
	

	29
	КПД при ном. подаче, %
	
	

	30
	NPSH 
	
	

	Данные электродвигателя

	31
	Номинальное напряжение, В
	
	

	32
	Номинальная мощность, кВт
	
	

	33
	Частота тока, Гц
	
	

	34
	Сила тока, А
	
	

	35
	Класс защиты 
	
	

	36
	Частота вращения, об./мин
	
	

	Устройство плавного пуска (УПП)

	37
	Марка УПП
	
	

	38
	Номинальное напряжение, В
	
	

	39
	Номинальная мощность не менее, кВт
	
	

	40
	Частота тока, Гц
	
	

	41
	Сила тока не менее, А
	
	

	42
	Род тока
	
	

	43
	Встроенный шунтирующий контактор
	Наличие
	Наличие

	44
	Протокол связи 
	
	

	45
	Встроенный RS-485 (ModBus)
	Наличие
	Наличие

	46
	Аналоговый выход 4-20мА
	Наличие
	Наличие

	47
	Материал корпуса
	
	

	48
	Габариты (ШхВхГ), м
	
	

	49
	Срок службы, лет
	
	

	Комплектация насосных агрегатов

	50
	Ответные фланцы стальные приварные  по ГОСТ 33259-2015
	Маркировка, количество
	Маркировка, количество

	51
	Комплект крепежа
	Наличие, наименование, количество
	Наличие, наименование, количество

	52
	Комплект прокладок уплотнительных
	Наличие, материал
	Наличие, материал

	53
	Соединительная муфта
	-
	Наличие

	54
	Ограждение муфты
	-
	Наличие

	55
	Рама
	-
	Наличие

	56
	Анкерные (фундаментные) болты (шпильки)
	Маркировка, количество
	Маркировка, количество

	Размеры насосного агрегата

	57
	Габаритные размеры рамы, мм
	-
	

	58
	Габарит двигателя по ГОСТ 31606
	
	

	59
	Длина насосного агрегата, мм
	
	

	Соответствие стандартам

	60
	Конструкция насосных агрегатов, присоединительные размеры
	
	

	Комплектация документов

	61
	Паспорт насосного агрегата
	Наличие
	Наличие

	62
	Руководство по эксплуатации
	Наличие
	Наличие

	63
	Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011
	Наличие
	Наличие

	64
	Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (для УПП)
	Наличие
	Наличие

	65
	Паспорт на электродвигатель
	Наличие
	Наличие




- Подтверждаем, что насосные агрегаты в комплекте с УПП являются новыми и ранее неиспользованными, не восстановленными и не поврежденными, свободные от прав третьих лиц и промаркированы в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Гарантийные обязательства на поставляемые насосные агрегаты соответствуют гарантийным обязательствам завода-изготовителя и составляют ____ (прописью) месяцев со дня ввода в эксплуатацию;
- В случае выявления представителем Покупателя при приемке несоответствий предмета закупки по качеству, комплектации, либо техническим характеристикам, замена или доукомплектация такой продукции будет осуществлены в кратчайшие сроки, без затрат со стороны Покупателя.
[bookmark: _GoBack]- Поставка насоса будет нами осуществлена в течение не более _____ (прописью) календарных дней со дня подписания  договора поставки, за наш счет, до склада Покупателя по адресу:  Чувашская Республика,  г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12. Передача и оформление ТТН, счет-фактуры (либо УПД), а так же сопутствующей технической документации - в день поставки оборудования.


                         __________________________      _______________________       ___________________________
                                       (должность)                                   (подпись) 	       	       (расшифровка подписи)

